Rubriques Connexes

# À propos des Limites d'Analyse de DLP

La DLP analyse chaque fichier jusqu'au nombre de kilo-octets indiqué. Tout kilo-octet supplémentaire dans le fichier n'est pas analysé. Le proxy peut ainsi analyser partiellement les fichiers très volumineux sans perturber les performances de manière significative. Vous pouvez définir une limite d'analyse DLP différente pour chaque capteur DLP. La limite minimale est de 10 ko pour tous les périphériques. Les limites d'analyse par défaut et maximales varient en fonction du modèle de périphérique.

Défaut (Kb) | Min. | Max. | Modèle de périphérique
--- | --- | --- | ---
512 | 10 | 5120 | Firebox T10, T30, XTM 21, 22, 23, 25 et 26
1024 | 10 | 20480 | Firebox T50, XTM 33, 330, 810, 820 et 830
5120 | 10 | 20480 | Firebox M200, XTM 505, 510, 520, 530, 515, 525, 535 et 545
5120 | 10 | 30720 | Firebox T70, M300, M370, M400, M440, M470, M500, M570, M670, M4600, M5600, XTM 850, 860, 870, 1050, 1500, 2050, 2500, FireboxV, XTMv

Si vous activez DLP et Gateway AV pour la même action de proxy, la plus grande limite d'analyse configurée est utilisée pour les deux services.

Pour de plus amples informations sur la configuration de la limite d'analyse, consultez Configurer les Paramètres d'Analyse de DLP.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique