Rubriques Connexes

# Activer spamBlocker

Pour activer la fonction spamBlocker dans le proxy SMTP ou POP3 (ou les deux), vous avez recours à un Assistant. Vous pouvez également utiliser cet assistant pour ajouter un nouveau proxy SMTP ou POP3 à la configuration de votre Firebox.

1. Veillez à remplir toutes les conditions pour spamBlocker, tel qu'expliqué dans Spécifications de spamBlocker.
2. Importez la clé de fonctionnalité pour spamBlocker vers le Firebox, tel que décrit dans Ajouter ou Supprimer Manuellement une Clé de Fonctionnalité.
3. Dans WatchGuard System Manager, sélectionnez le Firebox sur lequel vous souhaitez utiliser spamBlocker.
4. Cliquez sur .
   Sinon, sélectionnez Outils > Policy Manager.
   Policy Manager apparaît pour le périphérique que vous avez sélectionné.
5. Sélectionnez Services d'abonnement > spamBlocker > Activer.
   L'Assistant Activate spamBlocker Wizard démarre.

6. Parcourez l'Assistant et ajoutez les informations requises. L'assistant contient un ou deux écrans selon si vous avez déjà défini des stratégies POP3 ou SMTP sur votre Firebox.

## Appliquer les paramètres spamBlocker à vos stratégies

Cet écran s'affiche lorsque vous avez déjà défini une ou plusieurs stratégies SMTP ou POP3 sur votre Firebox. Dans la liste, sélectionnez les nouvelles stratégies de proxy pour lesquelles vous souhaitez activer spamBlocker. La case à cocher Sélectionner est grisée en regard des stratégies pour lesquelles spamBlocker est déjà activé.

## Créer de nouvelles stratégies de proxy

Cet écran s'affiche lorsque votre Firebox ne possède pas encore de stratégies de proxy pour SMTP ni POP3, ou lorsque votre Firebox possède SMTP ou POP3 mais pas les deux. Cet Assistant vous aide à élaborer l'une de ces stratégies (ou les deux selon le cas). Pour chaque stratégie, au moins une interface externe doit posséder une adresse IP statique.

- Pour élaborer une stratégie POP3, cochez la case POP3.
- Pour élaborer une stratégie SMTP, cochez la case SMTP entrant. Tapez l'adresse IP du serveur de messagerie.
- La stratégie SMTP créée par cet assistant indique « Tout-Externe » dans la liste De et une entrée de traduction d'adresses réseau (NAT) statique dans la liste À. L'entrée de traduction d'adresses réseau (NAT) statique utilise la première adresse IP externe statique configurée sur le Firebox. La traduction d'adresses réseau statique est activée pour l'adresse IP du serveur de messagerie indiquée dans l'Assistant. Si cette stratégie SMTP avec une entrée de traduction d'adresses réseau statique par défaut ne constitue pas la meilleure option pour votre organisation, utilisez alors Policy Manager pour créer une stratégie SMTP avant de faire appel à l'Assistant.
  Pour plus d'informations sur l'ajout d'une stratégie à Policy Manager, consultez Ajouter une stratégie à partir de la liste des modèles.

Une fois l'assistant terminé, cochez la case en bas de l'écran pour commencer la configuration de spamBlocker, tel qu'indiqué dans Activer et Configurer spamBlocker.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique