Rubriques Connexes

# ID de cluster actif/passif et adresse MAC virtuelle

Un FireCluster actif/passif utilise une adresse MAC virtuelle, définie à partir de l'ID du cluster et des numéros d'interface. Si vous configurez plusieurs FireCluster actif/passif sur le même sous-réseau, il est important que vous sachiez définir l'ID du cluster pour éviter tout conflit d'adresse MAC virtuelle.

## Méthode de calcul de l'adresse MAC virtuelle

Pour un FireCluster actif/passif, les adresses MAC virtuelles des interfaces commencent par 00:00:5E:00:01. Le sixième octet de l'adresse MAC est défini sur une valeur combinant le numéro de l'interface et l'ID du cluster.

Par exemple, si l'ID de cluster d'un FireCluster est défini sur 1, les adresses MAC virtuelles sont :

Interface 0: 00:00:5E:00:01:01

Interface 1: 00:00:5E:00:01:02

Interface 2: 00:00:5E:00:01:03

Si vous ajoutez un deuxième FireCluster dans un même sous-réseau, assurez-vous de définir l'ID de cluster sur un nombre différent de l'ID de cluster du premier FireCluster afin d'éviter tout conflit d'adresse MAC virtuelle. Par exemple, si le premier FireCluster possède cinq interfaces, vous devez définir l'ID de cluster du deuxième FireCluster sur une valeur équivalant à cinq fois l'ID de cluster du premier FireCluster.

Par exemple, si l'ID de cluster du deuxième FireCluster est défini sur 6, les adresses MAC virtuelles sont :

Interface 0: 00:00:5E:00:01:06

Interface 1: 00:00:5E:00:01:07

Interface 2: 00:00:5E:00:01:08

Il est également possible que les adresses MAC virtuelles de FireCluster entrent en conflit avec les périphériques HSRP et VRRP configurés sur votre réseau.

#### Voir aussi

FireCluster

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique