Rubriques Connexes

# Commandes RIPng

Fireware utilise la suite de logiciels de routage Quagga v0.99.18 qui prend en charge la plupart des commandes de routage disponibles dans les versions plus récentes de Quagga.

Pour créer ou modifier un fichier de configuration de routage, vous devez utiliser les commandes de routage appropriées. Cette liste comprend certaines des commandes de routage prises en charge que vous pouvez utiliser dans une configuration RIPng. Les sections doivent apparaître dans le fichier de configuration dans le même ordre qu'elles apparaissent dans cette liste.

Section | Commande | Description
--- | --- | ---
Configurer les interfaces
| no ipv6 ripng split-horizon | Désactive le découpage d'horizon (activé par défaut)
Configurer le démon de routage RIPng
| router ripng | Active le protocole RIPng
Configurer les interfaces et les réseaux
| network eth[N] | Active le protocole RIPng sur l'interface spécifiée
| network [A:B:C:D:E:F:G:H/M] | Active le protocole RIPng sur le réseau spécifié
| passive-interface eth[N] | Définit l'interface spécifiée en mode passif
Distribuer des routes à des pairs RIPng et injecter des routes OSPF ou BGP dans la table de routage RIPng
| route [A:B:C:D:E:F:G:H/M] | Active les annonces de route statique RIPng pour le réseau IPv6 spécifié
| distribute-list [ACCESS-LIST] (in|out) eth[N] | Autorise RIPng à utiliser la liste d'accès spécifiée pour filtrer le chemin RIPng de l'interface spécifiée. Le paramètre in ou out indique si la liste d'accès s'applique aux paquets entrants ou sortants sur l'interface spécifiée.
| distribute-list prefix [PREFIX-LIST] (in|out) eth[N] | Autorise RIPng à utiliser la liste de préfixes spécifiée pour filtrer le chemin RIPng. Le paramètre in ou out indique si la liste de préfixes s'applique aux paquets entrants ou sortants sur l'interface spécifiée.
| default-information originate | Partage la route de dernier recours (route par défaut) avec des pairs RIPng
| default-metric <METRIC> | Définit la valeur métrique par défaut pour les routes redistribuées. La valeur métrique doit être un nombre entier allant de 1 à 16.
| redistribute static | Redistribue les routes statiques de pare-feu vers des pairs RIPng
| redistribute static route-map [MAPNAME] | Redistribue les routes statiques avec un filtre de mappage de route (mapname)
| redistribute connected | Redistribue les routes de toutes les interfaces vers des pairs RIPng
| redistribute connected route-map [MAPNAME] | Redistribue les routes de toutes les interfaces vers des pairs RIPng avec un filtre de mappage de route (mapname)
| redistribute ospf6 | Redistribue les routes du protocole OSPFv3 vers le protocole RIPng
| redistribute ospf6 route-map [MAPNAME] | Redistribue les routes du protocole OSPFv3 vers le protocole RIPng avec un filtre de mappage de route (mapname)
| redistribute bgp | Redistribue les routes du protocole BGP vers le protocole RIPng
| redistribute bgp route-map [MAPNAME] | Redistribue les routes du protocole BGP vers le protocole RIPng avec un filtre de mappage de route (mapname)
Configurer des filtres de redistribution de route avec des mappages de routes et des listes d'accès
| ipv6 access-list [ACCESS-LIST] [PERMIT|DENY] [A,B,C,D/M | ANY] | Crée une liste d'accès pour autoriser ou refuser la redistribution d'une seule adresse IP ou de toutes les adresses IP
| ipv6 prefix-list [PREFIX-LIST] [PERMIT|DENY] [A,B,C,D/M | ANY] | Créé une liste de préfixes avec un nom
| route-map [MAPNAME] permit [N] | Crée un mappage de route avec un nom et la priorité N
| match interface eth[N] | Correspond à l'interface spécifiée

#### Voir aussi

À propos du Protocole RIP et RIPng (Routing Information Protocol)

Configurer un routage IPv6 avec RIPng

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique