Rubriques Connexes

# Rechercher l'Adresse MAC Sans Fil d'un Point d'Accès Approuvé

Lorsque vous activez Rogue Access Point Detection, vous pouvez spécifier l'adresse MAC sans fil de vos points d'accès sans fil approuvés pour qu'ils soient identifiés comme tels. Pour ajouter votre Firebox sans fil en tant que point d'accès approuvé, vous devez connaître son adresse MAC sans fil.

Dans le cas d'un périphérique Firebox sans fil, l'adresse MAC sans fil est supérieure de six unités par rapport à l'adresse MAC de l'interface Eth0. Par exemple, si l'interface Eth0 du périphérique Firebox sans fil a une adresse MAC de 00:90:7F:80:1A:61, l'adresse MAC sans fil de ce périphérique sera 00:90:7F:80:1A:67.

Pour voir l'adresse MAC de l'interface Eth0 à partir de Fireware Web UI, sélectionnez Tableau de Bord > Interfaces.

Vous pouvez également afficher l'adresse MAC d'un périphérique sans fil WatchGuard dans le Rapport d'état de Firebox System Manager.

Pour afficher l'adresse MAC sans fil d'un point d'accès approuvé à partir de Firebox System Manager :

1. Démarrer Firebox System Manager pour le point d'accès approuvé que vous voulez ajouter.
2. Sélectionnez l'onglet Rapport d'état.
3. Faites défiler jusqu'à la section Interfaces.
   L'adresse MAC sans fil apparaît à la première ligne d'informations pour les interfaces ath.

Pour un périphérique sans fil, les quatre premières interfaces reprises sont les interfaces sans fil. Elles correspondent aux quatre options de configuration sans fil :

- ath0 — Client sans fil comme interface externe
- ath1 — Point d'accès 1
- ath2 — Point d'accès 2
- ath6 — Point d'accès 3

Toutes ces interfaces sans fil ont la même adresse MAC. Dans le cas d'un périphérique Firebox sans fil, l'adresse MAC sans fil est toujours supérieure de six unités par rapport à l'adresse MAC de l'interface Eth0.

#### Voir aussi

Activer Rogue Access Point Detection

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique