Rubriques Connexes

# À propos de la Table de Routage de Firebox

Lorsque vous sélectionnez l'option de configuration de Table de Routage, mieux vaut savoir comment consulter la table de routage de votre Firebox.

Pour consulter une table de routage dans WatchGuard System Manager :

1. Démarrer Firebox System Manager.
2. Sélectionnez l'onglet Rapport d'état.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Routes.
   La table de routage interne de votre Firebox s'affiche.

Dans le Rapport d'état, les routes apparaissent dans des tables séparées au sein de la section routes. Pour plus d'informations sur les tables de routage, consultez Lire les Tables de Routage de Firebox.

Pour consulter la table de routage dans l'interface Fireware Web UI :

Sélectionnez État du Système > Routes.
La table de routage interne de votre Firebox s'affiche.

Les routes de la table de routage interne de votre Firebox sont les suivantes :

- Les routes que le Firebox obtient à partir des processus de routage dynamiques exécutés sur le périphérique (protocoles RIP, OSPF et BGP) si vous activez le routage dynamique
- Les routes de réseau ou les routes d'hôte permanentes que vous ajoutez
- Les routes automatiquement créées par le Firebox en fonction des informations de configuration du réseau

Si votre Firebox détecte qu'une interface externe est inaccessible, il supprime tous les routes statiques ou dynamiques qui l'utilisent. Cela est vrai si les hôtes définis dans l'onglet Contrôle des liaisons ne répondent plus et si la liaison Ethernet physique est inactive.

Pour plus d'informations sur l'état de l'interface et sur les mises à jour de la table de routage, consultez Configurer un Hôte de Contrôle de Liaison.

#### Voir aussi

Statistiques du trafic et des performances (Rapport d'état)

Routes et Routage

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique