Rubriques Connexes

# Configurer un Serveur DHCP IPv6

Le DHCPv6 est une méthode qui permet d'attribuer automatiquement les adresses IPv6 aux clients du réseau. Lorsque vous activez le protocole IPv6 pour une interface approuvée ou facultative, vous avez la possibilité d'activer le serveur DHCPv6 sur l'interface, pour attribuer des adresses IPv6 aux clients qui se connectent.

Avant de pouvoir activer le serveur DHCPv6, vous devez activer le protocole IPv6 sur l'interface. Pour plus d'informations, voir Configurer IPv6 pour une Interface Approuvée ou Facultative.

Vous ne pouvez pas utiliser ces adresses IP à utilité spécifique dans la configuration DHCPv6 :

- Les adresses IP qui commencent par 2002, sauf si les bits 17-48 spécifient une adresse IPv4 valide
- Adresses IP débutant par FE80, car ce préfixe spécifie une adresse de liaison locale
- Les adresses IP qui commencent par FEC0, car ce préfixe spécifie une adresse locale de site
- Adresses IP débutant par FF, car ce préfixe est utilisé pour les adresses IPv6 de multidiffusion

## Configurer les Paramètres de Serveur DHCPv6

Vous pouvez configurer un serveur DHCPv6 sur une interface approuvée, facultative ou personnalisée afin que le serveur DHCP puisse attribuer des adresses et des préfixes IPv6 aux clients qui se connectent.

Pour configurer le serveur DHCPv6 pour une interface à partir de Fireware Web UI :

1. Modifiez une interface approuvée, facultative ou personnalisée.
2. Sélectionnez l'onglet IPv6.
3. Dans la liste déroulante DHCP, sélectionnez Utiliser le serveur DHCP.
   Les paramètres de configuration du serveur DHCP s'affichent.

Pour configurer le serveur DHCPv6 pour une interface à partir de Policy Manager :

1. Modifiez une interface approuvée, facultative ou personnalisée.
2. Sélectionnez l'onglet IPv6.
3. Dans la liste déroulante DHCP, sélectionnez Utiliser le serveur DHCP.
   Les paramètres de configuration du serveur DHCP s'affichent.
4. Cliquez sur Configurer.
   Les Paramètres de configuration DHCPv6 s'affichent.

Lorsque vous configurez une interface pour utiliser un serveur DHCPv6 vous devez ajouter au moins une entrée au Pool d'Adresses ou de Préfixe.

### Configurer le Pool d'Adresses DHCPv6

Le Pool d'Adresses définit les adresses IPv6 que le serveur DHCP peut attribuer aux clients DHCPv6 qui se connectent.

Pour ajouter des entrées au Pool d'Adresses à partir de Fireware Web UI :

1. Dans la section Pool d'adresses de l'onglet Paramètres, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une Plage d'adresses s'affiche.

1. Dans les zones de texte IP de début et IP de fin, saisissez deux adresses IPv6 dans la même plage de préfixes. qu'une adresse IPv6 configurée pour cette interface
2. Cliquez sur OK.

Pour ajouter des entrées au Pool d'Adresses à partir de Policy Manager :

1. Dans la section Pool d'adresses de l'onglet Paramètres, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une Plage d'Adresses s'affiche.

1. Dans les zones de texte IP de début et IP de fin, saisissez deux adresses IPv6 dans la même plage de préfixes. qu'une adresse IPv6 configurée pour cette interface
2. Cliquez sur OK.

Si vous avez activé la Délégation de Préfixe Client DHCPv6 sur une interface externe, la boîte de dialogue Ajouter une Plage d'Adressescontient une case Utiliser la Délégation de Préfixe que vous pouvez choisir pour utiliser le préfixe délégué dans la plage d'adresses. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des préfixes délégués, voir Configurer une Délégation de Préfixe Client DHCPv6.

### Configurer le Pool de Préfixes DHCPv6

Le Pool de Préfixes définit les préfixes IPv6 que le serveur DHCP peut attribuer aux clients DHCPv6 qui se connectent.

Pour ajouter des entrées au Pool de Préfixes à partir de Fireware Web UI :

1. Dans la section Pool de Préfixes de l'onglet Paramètres, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une Plage de Préfixes s'affiche.

1. Dans les zones de texte IP de début et IP de fin, saisissez deux préfixes IPv6 pour définir une plage de préfixes.
   Chaque préfixe doit se terminer par ::.
2. Dans la zone de texte Longueur de Préfixe, saisissez la longueur du préfixe.
3. Cliquez sur OK.

Pour ajouter des entrées au Pool de Préfixes à partir de Policy Manager :

1. Dans la section Pool de Préfixes de l'onglet Paramètres, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une Plage de Préfixes s'affiche.

1. Dans les zones de texte IP de début et IP de fin, saisissez deux adresses IPv6 pour définir une plage de préfixes.
2. Dans la zone de texte Longueur de Préfixe, saisissez ou sélectionnez la longueur du préfixe.
3. Cliquez sur OK.

### Configurer les réservations DHCPv6

Vous pouvez ajouter une adresse réservée ou un préfixe réservé à un client. Une adresse réservée doit être dans une plage configurée du Pool d'Adresses. Un préfixe réservé doit être dans une plage configurée du Pool de Préfixes. En une réservation individuelle vous permet de réserver une adresse IP, un préfixe ou les deux à la fois pour le même client.

Pour réserver un préfixe pour un autre périphérique Firebox qui se connecte à cette interface, indiquez le DUID de l'interface externe du client DHCP dans la réservation de préfixe. Pour plus d'informations sur la définition du client DUID d'un périphérique Firebox, voir Configurer une Délégation de Préfixe Client DHCPv6.

Pour réserver une adresse IP ou un préfixe pour un client dans l'interface Web UI de Fireware :

1. Dans la section Adresses réservées, cliquez sur Ajouter.

1. Pour réserver une adresse IP, dans la zone de texte IP Réservée, tapez l'adresse IPv6 que vous souhaitez réserver.
2. Pour réserver un préfixe dans la zone de texte Préfixe Réservé, saisissez le préfixe et la longueur du préfixe.
3. Dans la zone de texte Nom de la Réservation, saisissez un nom de cette réservation.
   Le nom de la réservation ne peut pas commencer ou s'achever par un point (.) ni un tiret (-), et ne peut pas contenir de trait de soulignement (_) ni d'espace. La longueur maximum d'un nom de réservation est 64 caractères.
4. Dans la zone de texte DUID, tapez le DHCPv6 du client DUID.
5. Cliquez sur OK.

Pour réserver une adresse IP ou un préfixe pour un client à partir de Policy Manager :

1. Dans la section Adresses réservées, cliquez sur Ajouter.

1. Pour réserver une adresse IP, dans la zone de texte IP Réservée, tapez l'adresse IPv6 que vous souhaitez réserver.
2. Pour réserver un préfixe dans la zone de texte Préfixe Réservé, saisissez le préfixe et la longueur du préfixe.
3. Dans la zone de texte Nom de la Réservation, saisissez un nom de cette réservation.
   Le nom de la réservation ne peut pas commencer ou s'achever par un point (.) ni un tiret (-), et ne peut pas contenir de trait de soulignement (_) ni d'espace. La longueur maximum d'un nom de réservation est 64 caractères.
4. Dans la zone de texte DUID, tapez le DHCPv6 du client DUID.
5. Cliquez sur OK.

Si vous avez activé la Délégation de Préfixe Client DHCPv6 sur une interface externe, la boîte de dialogue Ajouter l'IP et le préfixe réservés en fonction du DUID contient une case Utiliser la Délégation de Préfixe. Vous pouvez cocher cette case pour utiliser le préfixe délégué de l'adresse IP réservée. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des préfixes délégués, voir Configurer une Délégation de Préfixe Client DHCPv6.

### Activer Validation rapide

Pour obtenir des adresses IPv6 à partir d'un serveur, le client DHCPv6 peut utiliser un échange rapide à double message (solliciter, répondre) ou un échange à quatre messages (solliciter, annoncer, demander, répondre). Par défaut, le client DHCPv6 utilise l'échange à quatre messages. Pour utiliser l'échange à deux messages, vous devez activer l'option Validation rapide sur le périphérique Firebox et sur le client. Cochez la case Validation rapide pour que le serveur DHCP utiliser l'échange rapide à deux message pour attribuer une adresse IP.

### Configurer la Durée de Vie des adresses IPv6

Les paramètres de durée de vie IPv6 permettent de contrôler le temps de validité d'une adresse IPv6 et la durée durant laquelle l'adresse est préférée. Pour modifier les paramètres de durée de vie par défaut, changez les valeurs de Durée de vie valide et Durée de vie préférée. La Durée de vie valide doit être supérieure ou égale à la Durée de vie préférée.

## Configurer les Serveurs DNS DHCPv6 par Interface

Par défaut, lorsqu'il est configuré en tant que serveur DHCP, votre périphérique Firebox fournit les informations de serveur DNS et WINS dans l'onglet Configuration du Réseau WINS/DNS. Pour préciser d'autres informations que votre périphérique attribuera au moment de révéler les adresses IPv6, vous pouvez ajouter des serveurs DNS dans les paramètres DHCPv6 pour l'interface.

Pour configurer les paramètres de serveurs DNS à partir de Fireware Web UI :

1. Dans la section DHCP, sélectionnez l'onglet DNS.

1. Pour changer le nom de domaine DNS par défaut que le client DHCP ajoute aux noms d'hôtes non qualifiés dans la zone de texte du Nom de domaine, saisissez un nom de domaine.
2. Dans la zone de texte Serveurs DNS suivante, saisissez l'adresse IPv6 d'un serveur DNS.
3. Cliquez sur Ajouter.

Pour configurer les serveurs DNS à partir de Policy Manager :

1. Dans la boîte de dialogue Configuration du Serveur DHCPv6, sélectionnez l'onglet DNS.

1. Pour changer le nom de domaine DNS par défaut que le client DHCP ajoute aux noms d'hôtes non qualifiés dans la zone de texte du Nom de domaine, saisissez un nom de domaine.
2. Dans la zone de texte Serveurs DNS suivante, saisissez l'adresse IPv6 d'un serveur DNS.
3. Cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez ajouter les adresses IP de trois serveurs DNS.

## Configurer les Serveurs SIP DHCPv6.

Vous pouvez ajouter les adresses IPv6 ou le nom de domaine des serveurs SIP à la configuration de votre serveur DHCPv6. Cela permet au serveur DHCPv6 de fournir le nom de domaine du serveur SIP ou les adresses IP du serveur SIP aux clients qui les demandent. Vous pouvez spécifier un nom de domaine pour le serveur SIP, et jusqu'à trois adresses IP.

Pour configurer les serveurs SIP à partir de Fireware Web UI :

1. Dans la section DHCP, sélectionnez l'onglet DNS.

1. Pour spécifier un domaine de serveur SIP, saisissez son nom dans la zone de texte Nom de Domaine SIP.
2. Dans la zone de texte située sous la liste Serveurs SIP suivante, saisissez l'adresse IPv6 d'un serveur SIP pour spécifier son adresse.
3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une adresse à la liste.

Pour configurer les serveurs SIP à partir de Policy Manager :

1. Dans la boîte de dialogue Configuration du Serveur DHCPv6, sélectionnez l'onglet SIP.

1. Pour spécifier un domaine de serveur SIP, saisissez son nom dans la zone de texte Nom de Domaine SIP.
2. Dans la zone de texte située sous la liste Serveurs SIP suivante, saisissez l'adresse IPv6 d'un serveur SIP pour spécifier son adresse.
3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une adresse à la liste.

#### Voir aussi

Configurer IPv6 pour une Interface Approuvée ou Facultative

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique