Rubriques Connexes

# À propos des interfaces réseau sur les modèles Edge e-Series

Lorsque vous utilisez WatchGuard System Manager pour gérer un périphérique Firebox X Edge e-Series, les numéros d'interface réseau qui apparaissent dans WatchGuard System Manager ne correspondent pas aux étiquettes d'interface réseau figurant sous les interfaces physiques du périphérique. Utilisez le tableau ci-dessous pour voir comment les numéros d'interface dans WatchGuard System Manager sont associés aux interfaces physiques du périphérique.

Numéro d'interface dans WSM | Étiquette d'interface sur un matériel Firebox X Edge e-Series
--- | ---
0 | WAN 1
1 | LAN 0, LAN 1, LAN 2
2 | Facultatif
3 | WAN 2

Vous pouvez envisager les interfaces LAN 0, LAN 1 et LAN 2 comme un concentrateur à trois interfaces réseau et qui est connecté à une seule interface Firebox. Dans Fireware XTM, vous configurez ces interfaces ensemble, en tant qu'interface 1.

#### Voir aussi

À propos des Modes Réseau et Interfaces

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique