Rubriques Connexes

# BOVPN et Traduction d'Adresses Réseau

Vous pouvez utiliser la traduction d'adresse réseau (NAT) pour le trafic qui transite via un réseau privé VPN. Cela peut par exemple s'avérer nécessaire si les réseaux privés à l'une des extrémités du VPN utilisent les mêmes adresses IP privées.

Pour de plus amples informations, voir :

- Configurer le transit IPSec entrant avec SNAT
- Configurer la Traduction d'Adresses Réseau (NAT) Dynamique pour le Trafic Sortant via un Tunnel Branch Office VPN
- Configurer 1-to-1 NAT via un Tunnel Branch Office VPN

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique