Rubriques Connexes

# Configurer la Traduction d'Adresses Réseau (NAT) Dynamique pour le Trafic Sortant via un Tunnel Branch Office VPN

Vous pouvez utiliser la traduction d'adresses réseau dynamique (DNAT) via les tunnels Branch Office VPN (BOVPN). La traduction d'adresses réseau (NAT) dynamique fait office de traduction d'adresses réseau unidirectionnelle et garde le tunnel VPN ouvert dans un seul sens. Cela peut s'avérer utile lorsque vous créez un tunnel BOVPN vers un site distant où tout le trafic VPN provient d'une adresse IP publique.

Par exemple, supposons que vous souhaitez créer un tunnel BOVPN vers un partenaire commercial pour pouvoir accéder à son serveur de base de données, mais qu'en revanche vous ne souhaitez pas que cette entreprise ait accès à vos ressources. Votre partenaire commercial accepte de vous accorder un accès, mais uniquement à partir d'une seule adresse IP de manière à pouvoir surveiller la connexion.

Vous avez besoin de connaître l'adresse IP externe et l'adresse réseau approuvée de chaque point de terminaison VPN pour effectuer cette procédure. Si vous activez la NAT dynamique via un tunnel BOVPN, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de basculement VPN pour ce tunnel VPN.

Les instructions pas à pas ci-dessous fonctionnent pour tout réseau BOVPN utilisant la traduction d'adresses réseau (NAT) dynamique afin que tout le trafic issu d'un point de terminaison semble provenir d'une seule adresse IP. L'adresse DNAT peut être n'importe quelle adresse IP routable, telle que l'adresse IP publique du Site A ou une adresse IP privée du réseau de confiance du Site A.

Site A

Adresse IP Publique — 203.0.113.2

Réseau Approuvé — 10.0.1.0/24

Site B

Adresse IP Publique — 198.51.100.2

Réseau Approuvé — 10.50.1.0/24

## Configurer le point de terminaison où tout le trafic doit sembler venir de la même adresse (site A)

Configurez la passerelle BOVPN du périphérique du Site A. Pour plus d'informations, voir Configurer des Passerelles BOVPN Manuelles. Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour configurer le NAT dynamique dans les paramètres de route du tunnel.

Pour configurer les paramètres de route de tunnel du Site A à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez VPN > Branch Office VPN.
2. Cliquez sur Ajouter à côté de la liste Tunnels pour ajouter un nouveau tunnel, ou sélectionnez un tunnel et cliquez sur Modifier.
   La page Paramètres de configuration des tunnels s'affiche.
3. Sélectionnez la passerelle correspondante dans la liste déroulante Passerelle.
4. Sous l'onglet Adresses, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Paramètres de route de tunnel s'affiche.

6. Dans la section IP locale, sélectionnez le type de l'adresse locale dans la liste déroulante Choisir le type. Entrez ensuite la valeur dans la zone de texte en dessous. Vous pouvez saisir une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS.
7. Dans la section IP distante, sélectionnez le type de l'adresse distante dans la liste déroulante Choisir le type. Entrez ensuite la valeur dans la zone de texte en dessous. Vous pouvez saisir une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS.
8. Dans la liste déroulante Direction, sélectionnez local-vers-distant.

Vous devez définir le sens du trafic transitant par le tunnel avant de pouvoir activer la NAT dynamique pour le tunnel.

6. Cliquez sur l'onglet NAT. Cochez la case Traduction d'adresses réseau dynamique. Dans la zone de texte adjacente, entrez l'adresse IP que le réseau distant doit voir comme source de tout le trafic transitant par le tunnel.

1. Cliquez sur OK.
   La route du tunnel est ajoutée.

1. Enregistrez les modifications dans le Firebox.

Pour configurer les paramètres de route de tunnel du Site A à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez VPN > Tunnels Branch Office.
2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau tunnel ou sélectionnez un tunnel et cliquez sur Modifier.
   La boîte de dialogue Ajouter un tunnel ou Modifier un tunnel s'affiche.
3. Sélectionnez la passerelle correspondante dans la liste déroulante Passerelle.
4. Sous l'onglet Adresses, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Paramètres de route de tunnel s'affiche.

6. Dans la liste déroulante Local, sélectionnez l'adresse locale souhaitée.
   Vous pouvez également cliquer sur le bouton en regard de la liste déroulante Local pour entrer une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS.
7. Dans la zone Distant, tapez l'adresse du réseau distant.
   Vous pouvez également cliquer sur le bouton adjacent pour entrer une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS.
8. Dans la liste déroulante Direction , sélectionnez la deuxième option, avec la flèche pointant vers Distant.

6. Cochez la case DNAT. Dans la zone de texte adjacente, entrez l'adresse IP que le réseau distant doit voir comme source de tout le trafic transitant par le tunnel.
7. Cliquez sur OK.
   La route du tunnel est ajoutée.

1. Enregistrez les modifications dans le Firebox.

## Configurer le Point de Terminaison qui s'Attend à ce que Tout le Trafic Provienne d'une Seule Adresse IP (Site B)

Configurez la passerelle BOVPN pour le périphérique du Site B. Pour plus d'informations, voir Configurer des Passerelles BOVPN Manuelles. Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour configurer le NAT dynamique dans les paramètres de route du tunnel.

Pour configurer les paramètres de route de tunnel du Site B, dans la Fireware Web UI :

1. Sélectionnez VPN > BOVPN. Cliquez sur Ajouter sous la liste Tunnels pour ajouter un tunnel, ou sélectionnez un tunnel et cliquez sur Modifier.
   Les paramètres de tunnel s'affichent.
2. Sélectionnez la passerelle correspondante dans la liste déroulante Passerelles.
3. Sous l'onglet Adresses, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Paramètres de route de tunnel s'affiche.

5. Dans la section IP locale, sélectionnez le type de l'adresse locale dans la liste déroulante Choisir le type. Entrez ensuite la valeur dans la zone de texte adjacente. Vous pouvez saisir une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS. Elle doit correspondre à l'adresse distante configurée sur la route de tunnel du site A.
6. Dans la section IP distante, sélectionnez le type de l'adresse distante dans la liste déroulante Choisir le type. Saisissez la valeur dans la zone de texte adjacente. Vous pouvez saisir une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom d'hôte qui doit correspondre à l'adresse DNAT configurée au Site A.
7. Dans la liste déroulante Direction, sélectionnez distant-vers-local.
8. Ne sélectionnez rien dans l'onglet NAT.
9. Cliquez sur OK.
   La route du tunnel est ajoutée.

1. Enregistrez les modifications dans le Firebox.

Pour configurer les paramètres de route de tunnel du Site B à partir de Policy Manager

1. Dans Policy Manager, configurez la passerelle du réseau BOVPN. Pour plus d'informations, voir Configurer des Passerelles BOVPN Manuelles.
2. Sélectionnez VPN > Tunnels Branch Office. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau tunnel ou sélectionnez un tunnel existant et cliquez sur Modifier.
   La boîte de dialogue Ajouter un tunnel ou Modifier un tunnel s'affiche.
3. Sélectionnez la passerelle correspondante dans la liste déroulante Passerelles.
4. Sous l'onglet Adresses, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Paramètres de route de tunnel s'affiche.

5. Dans la liste déroulante Local, sélectionnez l'adresse locale souhaitée.
   Vous pouvez également cliquer sur le bouton en regard de la liste déroulante Local pour entrer une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS. Elle doit correspondre à l'adresse distante configurée sur la route de tunnel du site A.
6. Dans la zone de texte Distant, entrez l'adresse IP distante. Vous pouvez également cliquer sur le bouton adjacent pour entrer une adresse IP d'hôte, une adresse réseau, une plage d'adresses IP d'hôte ou un nom DNS. Cette valeur doit correspondre à l'adresse DNAT configurée sur le Site A.
7. Dans la liste déroulante Direction, sélectionnez la troisième option avec la flèche orientée vers Local.
8. Ne sélectionnez rien dans la zone Paramètres NAT.
9. Cliquez sur OK.
   La route du tunnel est ajoutée.

1. Enregistrez les modifications dans le Firebox.

Lorsque le périphérique du Site B redémarre, les deux périphériques négocient un tunnel VPN. Le périphérique du Site A applique la NAT dynamique à tout le trafic envoyé vers le réseau approuvé du périphérique du Site B. Lorsque le trafic atteint le Site B, il est considéré comme provenant de l'adresse IP de la DNAT.

#### Voir aussi

À propos de la traduction d'adresses réseau (NAT) dynamique

Configurer 1-to-1 NAT via un Tunnel Branch Office VPN

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique