Rubriques Connexes

# Se Connecter à partir d'un Client L2TP VPN

Lorsque vous démarrez une connexion L2TP depuis un client L2TP, vous devez fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent correspondre au nom et mot de passe d'un utilisateur sur le serveur d'authentification spécifié dans la configuration Mobile VPN with L2TP. Si vous activez plusieurs serveurs d'authentification dans la configuration Mobile VPN with L2TP sur le Firebox, les utilisateurs n'utilisant pas le serveur d'authentification par défaut doivent spécifier le serveur d'authentification. L'utilisateur peut spécifier le serveur d'authentification personnalisé comme partie du nom d'utilisateur ou comme Domaine.

Le nom d'utilisateur doit être dans l'un des formats suivants :

Utiliser le serveur d'authentification par défaut

Dans la zone de texte Nom d'utilisateur , entrez le nom d'utilisateur.

Exemple : j_martin

Utiliser un serveur d'authentification personnalisé

Dans la zone de texte Nom d'utilisateur, entrez <serveur d'authentification >\<nom d'utilisateur>.

Par exemple, si RADIUS est le serveur personnalisé : radius\j_martin

Par exemple, si Firebox-DB est le serveur d'authentification personnalisé : Firebox-DB\j_martin

L'utilisateur peut également saisir le serveur d'authentification (radius ou Firebox-DB) dans la zone de texte Domaine comme faisant partie du nom d'utilisateur.

#### Voir aussi

Configurer les périphériques Client pour Mobile VPN with L2TP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique