Rubriques Connexes

# À propos de FireCluster sur les Modèles Sans Fil

Vous pouvez configurer deux périphériques sans fil Firebox T30-W, T50-W, XTM 25-W, 26-W ou 33-W en FireCluster. Lorsque le mode sans fil est activé, vous pouvez configurer FireCluster uniquement en mode actif/passif.

FireCluster n'est pas pris en charge par les modèles sans fil Firebox T10-W.

Lorsque vous configurez deux périphériques Firebox sans fil en FireCluster, la configuration doit répondre à ces exigences :

- FireCluster n'est pas pris en charge lorsque le Firebox est en mode sans fil avec une interface externe.
- Si l'Interface de FireCluster pour l'adresse IP de gestion est sur une interface qui est reliée par un pont à un réseau sans fil, vous ne pouvez pas utiliser une connexion sans fil pour gérer le périphérique.
- Le type de point d'accès Authentification des invités externes n'est pas pris en charge dans le cas d'un FireCluster sans fil.

Pour plus d'informations sur l'interface FireCluster pour l'adresse IP de gestion et les interfaces des cluster principal et de sauvegarde, voir Avant de commencer.

Toutes les autres conditions et restrictions relatives à FireCluster décrites dans Configurer FireCluster s'appliquent aussi aux périphériques sans fil.

#### Voir aussi

Options de Configuration du Périphérique Sans Fil

Configurer un Point d'Accès

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique