Rubriques Connexes

# Ajouter des utilisateurs à un groupe Firebox Mobile VPN

Pour ouvrir un tunnel Mobile VPN avec le périphérique XTM, les utilisateurs distants entrent leur nom d'utilisateur et leur mot de passe afin de s'authentifier. Le logiciel WatchGuard System Manager utilise ces informations pour authentifier l'utilisateur sur le périphérique XTM. Pour s'authentifier, les utilisateurs doivent appartenir à un groupe Mobile VPN with IPSec.

Pour plus d'informations sur la création d'un groupe Mobile VPN with IPSec, voir Configurer le périphérique XTM pour Mobile VPN with IPSec.

Pour plus d'informations sur les groupes de périphériques XTM, voir Types d'authentification Firebox.

Pour ajouter des utilisateurs à un groupe si vous faites appel à un serveur d'authentification tiers, reportez-vous aux instructions de la documentation fournie par votre fournisseur.

Pour ajouter des utilisateurs à un groupe si vous utilisez l'authentification Firebox :

1. Sélectionnez Authentification > Serveurs.
   La page Serveurs d'authentification s'affiche.

1. Sélectionnez l'onglet Firebox.
2. Pour ajouter un nouvel utilisateur, dans la section Utilisateurs, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Configuration d'utilisateur Firebox s'affiche.

1. Saisissez le nom et le mot de passe du nouvel utilisateur. Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères. Retapez le mot de passe pour le valider.
   La description n'est pas obligatoire. Il est recommandé de ne pas changer les valeurs Délai d'expiration de la session et Délai d'inactivité.
2. Dans la section Groupes d'authentification Firebox, dans la liste Disponible, sélectionnez le nom de groupe et cliquez sur .
3. Cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Configuration d'utilisateur Firebox se ferme. Le nouvel utilisateur apparaît sur la page Serveurs d'authentification dans la liste des utilisateurs.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique