Rubriques Connexes

# Redémarrer le périphérique XTM à distance

Avant de pouvoir vous connecter à un périphérique XTM pour gérer ou redémarrer le périphérique depuis un ordinateur distant externe, vous devez d'abord configurer le périphérique XTM pour autoriser la gestion à partir d'un réseau externe.

Pour plus d'informations, voir Administrer Votre Firebox à partir d'un Emplacement Distant.

Pour redémarrer le périphérique à distance à partir de Fireware XTM Web UI :

1. Sélectionnez Tableau de bord > Système.
2. Dans la section Informations sur le périphérique, cliquez sur Redémarrer.

#### Voir aussi

Redémarrer votre Firebox à partir de Web UI

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique