Rubriques Connexes

# À propos des Adresses IP Privées

Lorsque vous configurez une interface approuvée ou facultative, nous vous recommandons d'utiliser une adresse IP appartenant à l'une des trois plages d'adresses IP réservées par le groupe de travail IETF (Internet Engineering Task Force) pour les réseaux privés des LAN.

- 192.168.0.0/16
- 172.16.0.0/12
- 10.0.0.0/8

Par défaut, le Firebox active la traduction d'adresses réseau (NAT) dynamique pour le trafic sortant provenant des adresses de ces plages vers toute interface externe.

Pour obtenir plus d'informations sur la traduction d'adresses réseau dynamique, voir À propos de la traduction d'adresses réseau (NAT) dynamique.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique