Rubriques Connexes

# Exemples de Déploiement du Périphérique WatchGuard AP

Ces exemples fournissent des détails de configuration pour les types les plus communs de scénarios de déploiement de périphérique WatchGuard AP.

Périphérique WatchGuard AP avec un SSID unique

Pour un type de déploiement sans fil de base dans un petit bureau avec des spécifications simples, vous pouvez déployer un ou plusieurs périphériques WatchGuard AP avec un SSID unique.

Pour un exemple de configuration, voir Déploiement d'un Périphérique AP avec un SSID Unique.

Périphérique WatchGuard AP avec une Itinérance Simple

Pour étendre la portée d'un SSID sur une zone physique plus importante, vous pouvez attribuer le même SSID à plusieurs périphériques AP.

Pour un exemple de configuration, voir Déploiement de Périphérique AP avec une Itinérance Simple.

Périphérique AP WatchGuard avec VLAN pour Stratégies Sans Fil Approuvé et Invité

Pour un environnement plus complexes avec des spécifications de sécurité et de stratégies supplémentaires pour les utilisateurs sans fil, vous pouvez utiliser un ou plusieurs SSID pour votre réseau sans fil avec des VLAN. Les VLAN vous permettent d'appliquer des stratégies de sécurité sans fil à chaque SSID sur le Firebox, et de répartir le trafic réseau de chaque SSID sur un VLAN dédié avec un réseau sécurisé personnalisé pour les utilisateurs Invités sans fil.

Pour un exemple de configuration, voir Déploiement de Périphérique AP avec VLAN (réseaux locaux virtuels) et Réseau Invité.

Exemples de Sécurité Mobile Sans Fil

Pour des exemples qui montrent comment vous pouvez ajouter la Sécurité Mobile pour protéger vos ressources des périphériques mobiles qui se connectent au Firebox via une connexion sans fil, consultez Exemples de Déploiement pour Mobile Security.

#### Voir aussi

À propos de la Configuration du Périphérique AP

Configurer les Périphériques AP avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique