Rubriques Connexes

# À propos des Mots de Passe du PériphériqueAP

Le mot de passe de WatchGuard AP est utilisé pour les connexions de gestion à un périphérique WatchGuard AP après qu'il ait été couplé à un Firebox. Le Contrôleur de Passerelle Sans Fil du Firebox utilise le Mot de Passe de WatchGuard AP lorsqu'il se connecte à tout périphérique AP couplé. Le mot de passe de WatchGuard AP est également le mot de passe utilisé pour la connexion au Web UI du point d'accès (AP100/102, AP200, AP300) sur un périphérique AP couplé.

Lorsque vous activez le Contrôleur de Passerelle Sans Fil sur le Firebox, vous définissez manuellement le mot de passe du périphérique WatchGuard AP.

Afin d'améliorer la sécurité et faciliter la gestion des mots de passe des périphériques AP, le Contrôleur de Passerelle Sans Fil peut automatiquement créer et gérer des mots de passe uniques et aléatoires pour chaque périphérique AP. Le mot de passe automatiquement généré change uniquement si le périphérique AP est réinitialisé et que ses paramètres d'usine par défaut sont restaurés.

Les mots de passe automatiquement générés du périphérique AP ne peuvent pas être restaurés. En cas de perte des données du Firebox qui gère vos périphériques AP, vous risquez de perdre l'accès à vos périphériques AP. La gestion automatique des mots de passe n'est pas prise en charge par les FireClusters et est désactivée par défaut sur les membres des clusters.

Vous pouvez modifier le mot de passe manuel ou activer la gestion automatique des mots de passe dans la boîte de dialogue Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Pour plus d'informations, voir Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

#### Voir aussi

Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP

Découpler un périphérique AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique