Rubriques Connexes

# Configuration Sans Fil du Firebox

Vous pouvez activer jusqu'à trois points d'accès sans fil sur un périphérique Firebox sans fil WatchGuard. Les paramètres pour configurer un périphérique Firebox sans fil WatchGuard se trouvent dans le menu Réseau > Sans fil.

Lorsque vous activez la fonction sans fil de votre périphérique sans fil Firebox, vous avez le choix entre une configuration sans fil de l'interface externe et une configuration du périphérique comme point d'accès sans fil destiné aux utilisateurs des réseaux spécifiés. Vous pouvez activer des clients sans fil pour qu'ils se connectent au périphérique sans fil à titre de membres du réseau approuvé ou du réseau facultatif. Vous pouvez également spécifier un réseau personnalisé pour autoriser l'accès de votre périphérique à un réseau de services invités sans fil, ou utiliser les réseaux par pont ou VLAN dans votre configuration sans fil.

Pour de plus amples informations, consultez :

- Options de Configuration du Périphérique Sans Fil
- À Propos des Paramètres de Configuration Sans Fil
- Avant de commencer
- À propos de la Configuration d'un Périphérique Sans Fil Firebox
- Activer les Connexions Sans fil
- À propos des paramètres radio sans fil
- Activer un réseau invité sans fil
- À propos des paramètres de sécurité sans fil
- Activer un Point d'Accès sur un Point d'Accès sans fil
- Contrôler les Clients et les Points d'Accès Sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique