Rubriques Connexes

# Paramètre PMTU pour IPSec

Ce paramètre d'interface avancé concerne les interfaces externes uniquement. Vous configurez cela dans l'onglet Avancé lorsque vous modifiez une interface externe.

Les paramètres Path Maximum Transmission Unit (PMTU) contrôlent la durée pendant laquelle le périphérique Firebox diminue l'unité maximale de transmission (MTU) d'un tunnel VPN IPSec lorsqu'il reçoit une requête ICMP de fragmentation d'un paquet provenant d'un routeur dont le paramètre MTU est inférieur sur Internet.

Il est conseillé de conserver le paramètre par défaut pour vous protéger si un routeur présente un paramètre MTU très faible sur Internet.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique