Rubriques Connexes

# Options d'accès Internet pour les utilisateurs Mobile VPN

Pour les types de Mobile VPN, vous disposez de deux options d'accès Internet pour les utilisateurs Mobile VPN :

Forcer l'ensemble du trafic client à passer par le tunnel (route VPN par défaut)

L'option la plus sécurisée consiste à acheminer tout le trafic Internet des utilisateurs distants vers le Firebox par le biais du tunnel VPN. Le trafic est ensuite renvoyé à Internet. Dans cette configuration (appelée « VPN avec route par défaut »), le Firebox peut examiner tout le trafic et offrir une sécurité accrue mais cela provoque une augmentation de la puissance de traitement et de la bande passante utilisées.

Permettre l'accès direct à Internet (tunnel VPN divisé)

Une autre option de configuration consiste à activer le tunneling fractionné. Avec cette option, vos utilisateurs peuvent parcourir Internet, mais le trafic Internet n'est pas envoyé par le biais du tunnel VPN. Le tunneling fractionné améliore les performances du réseau, mais diminue la sécurité car les stratégies que vous créez ne s'appliquent pas au trafic Internet. Si vous utilisez le tunneling fractionné, nous recommandons la mise en place d'un pare-feu logiciel sur chaque ordinateur client.

Pour plus d'informations sur la manière de configurer ces options pour chaque type de Mobile VPN, voir :

- Options pour l'accès à internet par le biais d'un tunnel Mobile VPN with IPSec
- Options pour l'accès à internet par le biais d'un tunnel Mobile VPN with SSL
- Options pour l'accès à internet par le biais d'un tunnel Mobile VPN with L2TP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique