Rubriques Connexes

# À propos du H.323 ALG

Si vous utilisez un protocole VoIP dans votre entreprise, vous pouvez ajouter un protocole H.323 ou SIP (Session Initiation Protocol) ALG (Application Layer Gateway) pour ouvrir les ports requis pour activer le VoIP sur votre Firebox. Une passerelle ALG est créée de la même manière qu'une stratégie de proxy, et offre les mêmes options de configuration. Ces ALG ont été créées pour fonctionner dans un environnement NAT afin de maintenir la sécurité des équipements de visioconférence à adresse privée protégés par Firebox.

Le protocole H.323 est couramment utilisé dans les équipements de visioconférence. Le protocole SIP est généralement utilisé avec des téléphones IP. Au besoin, vous pouvez utiliser le protocole H.323 et les ALG SIP en même temps. Pour déterminer quelle ALG ajouter, consultez la documentation de vos périphériques ou applications de VoIP.

## Composants du VoIP

Il est important de comprendre que vous implémentez généralement le VoIP à l'aide de :

Connexions pair à pair

Dans une connexion pair à pair, chacun des deux périphériques connait l'adresse IP de l'autre périphérique, et la connexion se fait directement, sans devoir utiliser de serveur proxy pour router leurs appels.

Connexions situées sur un hôte

Connexions gérées par un système de gestion des appels (PBX). Le système de gestion des appels peut être auto-hébergé ou hébergé par un fournisseur de services tiers.

Avec le protocole H.323, le composant essentiel de la gestion des appels est connu sous le nom de portier. Un portier gère les appels VoIP pour un groupe d'utilisateurs, et peut se trouver sur un réseau protégé par votre Firebox ou à un emplacement externe. Par exemple, certains fournisseurs de VoIP hébergent un portier sur leur réseau auquel vous devez vous connecter avant de pouvoir placer un appel VoIP. D'autres solutions nécessitent que vous définissiez et mainteniez un portier sur votre réseau.

La coordination des nombreux composants d'une installation VoIP peut s'avérer difficile. Nous vous conseillons de vérifier que les connexions VoIP fonctionnent bien avant d'ajouter un protocole H.323 ou SIP-ALG. Vous pouvez ainsi résoudre les problèmes éventuels.

## Fonctions d'ALG

Lorsque vous utilisez un protocole H.323-ALG, votre Firebox :

- Dirige le trafic pour les applications VoIP
- Ouvre les ports nécessaires pour effectuer et recevoir des appels, et pour échanger des contenus audio et vidéo
- S'assure que les connexions VoIP utilisent les protocoles H.323 standard
- Génère des messages de consignation à des fins d'audit

Bon nombre de périphériques et serveurs VoIP utilisent la NAT (traduction d'adresses réseau) pour ouvrir et fermer les ports de manière automatique. Le H.323 et les ALG SIP ont aussi cette fonction. Vous devez désactiver la NAT sur vos périphériques VoIP si vous configurez un H.323 ou une ALG SIP.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un proxy à votre configuration, voir Ajouter une stratégie de proxy à votre configuration.

## Configurer l'ALG H.323

Ces sections décrivent les onglets de configuration du protocole H.323-ALG dans Fireware Web UI :

### Onglet Paramètres

Sur l'onglet Paramètres, vous pouvez définir des informations de base sur une stratégie de proxy, par exemple, si elle autorise ou refuse le trafic, créer des règles d'accès pour une stratégie ou configurer le routage basé sur stratégie, la traduction d'adresses réseau (NAT) statique ou l'équilibrage de charge côté serveur. L'onglet Paramètres affiche également le port et le protocole de la stratégie ainsi qu'une description facultative de la stratégie. Vous pouvez utiliser les paramètres de cet onglet pour définir la journalisation, la notification, le blocage automatique et les préférences de délai d'attente.

- Les connexions sont — Précisez si l'état des connexions est Autorisé, Refusé ou Refusé (envoi réinitialisé), et définissez celui qui apparaît dans les listes De et À (dans l'onglet Stratégie de la définition du proxy). Afficher Définir des Règles d'Accès pour une Stratégie.
- Utiliser le routage basé sur stratégie — Voir Configurer le routage basé sur stratégie.
- Vous pouvez également configurer la traduction d'adresses réseau (NAT) statique ou configurer l'équilibrage de charge serveur. Afficher Configurer la traduction d'adresses réseau statique et Configurer l'équilibrage de charge côté serveur.
- Pour spécifier les paramètres de journalisation pour cette stratégie, configurez les paramètres dans la section Journalisation.
  Pour plus d'informations, voir Définir les préférences de journalisation et de notification.
- Si vous choisissez d ans la liste déroulante Les connexions sont l'état Refusé ou Refusé (envoi réinitialisé), les sites tentant de recourir au protocole H.323 seront bloqués.
  Pour plus d'informations, voir Bloquer temporairement les sites avec des paramètres de stratégie.
- Pour modifier le délai d'inactivité défini par le Firebox ou le serveur d'authentification, voir Définir un délai d'inactivité personnalisé.

### Onglet Application Control

Si Application Control est activé sur votre Firebox, vous pouvez définir l'action que ce proxy utilise pour Application Control.

1. Sélectionnez l'onglet Application Control.
2. Dans la liste déroulante Action Application Control, sélectionnez l'action d'Application Control à utiliser pour cette stratégie ou créez une nouvelle action.
3. (Facultatif) Modifier les paramètres d'Application Control pour l'action sélectionnée.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Activer Application Control dans une stratégie.

### Onglet Gestion du Trafic

Dans l'onglet Gestion du Trafic, vous pouvez sélectionnez l'action de Gestion de Trafic pour la stratégie. Vous pouvez également créer une nouvelle action de Gestion du Trafic. Pour plus d'informations sur les Actions de Gestion du Trafic, voir Définir une Action de Gestion de Trafic dans v11.8.x et les Versions Antérieures et Ajouter une action de gestion de trafic à une stratégie.

Pour appliquer une action de Gestion de Trafic à une stratégie :

1. Sélectionnez l'onglet Gestion du trafic.
2. Dans la liste déroulante Action de Gestion de Trafic, sélectionnez une action de Gestion du Trafic.
   Ou, pour créer une nouvelle action de Gestion de Trafic, sélectionnez Créer une nouvelle et configurez les paramètres tel que décrit dans la rubrique Définir une Action de Gestion de Trafic dans v11.8.x et les Versions Antérieures.
3. Cliquez sur Sauvegarder

### Onglet Action de Proxy

Vous pouvez choisir une action de proxy prédéfinie ou configurer une action de proxy définie par l'utilisateur pour ce proxy. Pour plus d'informations sur la façon de configurer les actions de proxy, voir À propos des actions de proxy.

Pour configurer l'action de proxy :

1. Sélectionnez l'onglet Action de Proxy.
2. Dans la liste déroulante Action de Proxy, sélectionnez l'action de proxy à utiliser pour cette stratégie.
   Pour plus d'informations sur les actions de proxy, voir À propos des actions de proxy.
3. Cliquez sur Sauvegarder

Pour le protocole H.323-ALG, vous pouvez configurer ces catégories de paramètres pour une action de proxy :

- H.323-ALG : paramètres généraux
- H.323-ALG : contrôle d'accès
- H.323-ALG : codecs refusés

### Onglet Planification

Dans l'onglet Planification, vous pouvez définir un planning d'application pour la stratégie. Vous pouvez sélectionnez un planning existant ou en créer un nouveau.

1. Sélectionnez l'onglet Planification.
2. Dans la liste déroulante Planifier une action, sélectionnez un planning.
   Ou, pour créer un nouveau planning, sélectionnez Créer un nouveau et configurez les paramètres tel que décrit dans les rubriques Créer des Plannings pour les Actions Firebox et Définir un calendrier d'application.
3. Cliquez sur Sauvegarder

### Onglet Avancé

L'onglet Avancé comprend des paramètres pour les options NAT, QoS, multi-WAN et ICMP.

Pour modifier ou ajouter un commentaire à la configuration de cette stratégie de proxy, saisissez le commentaire dans la zone de texte Commentaire.

Pour plus d'informations sur les options de cet onglet, voir :

- Appliquer des règles NAT
- Définir la durée de connexion persistante pour une stratégie
- Définir la gestion des erreurs ICMP
- Définir des limites de vitesse de connexion
- Activer le Marquage QoS et la Priorité pour une Stratégie

Ces sections décrivent les onglets de configuration du protocole H.323-ALG dans Policy Manager :

### Onglet Stratégie

Pour définir les règles d'accès et d'autres options, sélectionnez l'onglet Stratégie.

- Les connexions H.323-ALG sont — Précisez si l'état des connexions est Autorisé, Refusé ou Refusé (envoi réinitialisé), et définissez celui qui apparaît dans les listes De et À (dans l'onglet Stratégie de la définition du proxy). Afficher Définir des Règles d'Accès pour une Stratégie.
- Utiliser le routage basé sur stratégie — Voir Configurer le routage basé sur stratégie.
- Vous pouvez également configurer la traduction d'adresses réseau (NAT) statique ou configurer l'équilibrage de charge serveur. Afficher Configurer la traduction d'adresses réseau statique et Configurer l'équilibrage de charge côté serveur.
- Action de proxy — Sélectionnez l'action de proxy à utiliser pour cette stratégie. Vous pouvez également modifier les ensembles de règles pour les actions de proxy.

### Onglet Propriétés

Vous pouvez configurer les options suivantes dans l'onglet Propriétés :

- Pour modifier ou ajouter un commentaire à la configuration de cette stratégie, saisissez le commentaire dans la zone de texte Commentaire.
- Pour définir les paramètres de journalisation pour la stratégie, cliquez sur Journalisation.
  Pour plus d'informations, voir Définir les préférences de journalisation et de notification.
- Si vous définissez la liste déroulante Les connexions H.323-ALG sont (sur l'onglet Stratégie) sur Refusé ou Refusé (envoi réinitialisation), vous pouvez bloquer les sites tentant de recourir au protocole H.323.
  Pour plus d'informations, voir Bloquer temporairement les sites avec des paramètres de stratégie.
- Pour modifier le délai d'inactivité défini par le Firebox ou le serveur d'authentification, voir Définir un délai d'inactivité personnalisé.

### Onglet Avancé

Vous pouvez aussi configurer les options suivantes dans votre définition de proxy :

- Définir un calendrier d'application
- Ajouter une action de gestion de trafic à une stratégie
- Définir la gestion des erreurs ICMP
- Appliquer des règles NAT (Les règles 1-to-1 NAT et NAT dynamique sont activées par défaut dans toutes les stratégies).
- Définir des limites de vitesse de connexion
- Activer le Marquage QoS et la Priorité pour une Stratégie
- Définir la durée de connexion persistante pour une stratégie

### Configurer l'action de proxy

Vous pouvez choisir une action de proxy prédéfinie ou configurer une action de proxy définie par l'utilisateur pour ce proxy. Pour plus d'informations sur la façon de configurer les actions de proxy, voir À propos des actions de proxy.

Pour le protocole H.323-ALG, vous pouvez configurer ces catégories de paramètres pour une action de proxy :

- H.323-ALG : paramètres généraux
- H.323-ALG : contrôle d'accès
- H.323-ALG : codecs refusés

#### Voir aussi

À propos des stratégies de proxy et des ALG

À propos de SIP ALG

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique