Rubriques Connexes

# À propos des Connexions Internet

Les fournisseurs de services Internet sont des sociétés qui donnent accès à Internet via des connexions réseau. Le débit avec lequel une connexion réseau peut envoyer des données est appelé bande passante : par exemple, 10 mégabits par seconde (Mbits/s).

Une connexion Internet à haut débit, telle qu'un modem câble ou DSL (Digital Subscriber Line), ou une fibre est appelée connexion large bande. Les connexions large bande sont beaucoup plus rapides que les connexions d'accès à distance. La bande passante d'une connexion d'accès à distance est inférieure à .1 Mbits/s, alors qu'avec un modem câble elle peut être de 5 Mbits/s ou plus. La large bande d'une connexion en optique fibre est même supérieure.

Les débits des modems câbles sont généralement inférieurs aux débits maximaux, car chaque ordinateur d'un voisinage appartient à un LAN. Chaque ordinateur d'un LAN utilise une partie de la bande passante. À cause de ce système média partagé, les connexions modem câble peuvent être ralenties lorsque davantage d'utilisateurs se connectent au réseau.

Les connexions DSL offrent une bande passante constante, mais sont généralement plus lentes que les connexions modem câble. De plus, la bande passante est seulement constante entre votre domicile ou votre bureau et le bureau central DSL. Le bureau central DSL ne peut pas garantir une bonne connexion à un site Web ou un réseau.

## Mode de transmission des informations sur Internet

Les données que vous envoyez via Internet sont séparées en unités ou paquets. Chaque paquet inclut l'adresse Internet de la destination. Les paquets d'une connexion peuvent utiliser différents routes via Internet. Lorsqu'ils arrivent à destination, ils sont assemblés dans l'ordre initial. Pour garantir que les paquets arrivent à destination, les informations d'adresse sont ajoutées aux paquets.

#### Voir aussi

À propos des Adresses IP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique