Rubriques Connexes

# À propos du Déploiement Automatique de Périphérique AP

Si votre réseau sans fil compte un grand nombre de périphériques AP WatchGuard à déployer et que tous les périphériques AP recevront les mêmes SSID et paramètres de configuration, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de Déploiement Automatique.

Lorsque le déploiement automatique est activé et qu'un périphérique AP non appairé se connecte au réseau, le Contrôleur Sans Fil de Passerelle déploie et configure automatiquement le périphérique AP pour les SSID de déploiement automatique spécifiés (ceci comprend les paramètres de chiffrement de sécurité et tout autre paramètre lié aux SSID). Tous les autres paramètres des AP, tels que les paramètres de radio, sont définis à leur valeur par défaut.

Un périphérique AP déployé automatiquement n'est pas automatiquement appairé au Contrôleur Sans Fil de Passerelle, mais il est géré comme un périphérique appairé et reçoit automatiquement les mises à jour de son microprogramme. Avant de pouvoir modifier la configuration de ce périphérique AP ou modifier des paramètres spécifiques tels que les paramètres de radio, vous devez appairer ce périphérique AP au Contrôleur Sans Fil de Passerelle.

Si le déploiement automatique est désactivé, les périphériques AP qui ont été déployés automatiquement reviennent à leurs paramètres usine par défaut, non appairés.

## À propos des Diffusions de Découverte

Par défaut, le Contrôleur Sans Fil de Passerelle utilise une diffusion UDP sur tous les réseaux pour détecter automatiquement les périphériques AP connectés. Vous pouvez limiter les réseaux que vous utilisez pour les diffusions de découverte de périphériques AP. Cela peut s'avérer utile si vous utilisez la fonctionnalité de déploiement automatique et avez besoin de contrôler les réseaux qui permettront le déploiement automatique des périphériques AP. Pour plus d'informations sur la configuration des diffusions de découverte, consultez Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

## Configurer le Déploiement Automatique

Pour activer le déploiement automatique dans le Contrôleur Sans Fil de Passerelle, dans la Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La page de Contrôleur de Passerelle Sans Fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.

1. Cochez la case Activer le déploiement automatique des périphériques WatchGuard AP non appairés.
   Un message de configuration apparaît.
2. Cliquez sur Oui.
   La boîte de dialogue SSID de déploiement automatique s'affiche.
3. Dans la liste SSID, cochez la case de chaque SSID à configurer sur les périphériques AP non appairés lorsqu'ils se connectent pour le déploiement automatique.

1. Cliquez sur Sauvegarder
   La section Points d'Accès Déployés Automatiquement apparait sur la page du Contrôleur Sans Fil de Passerelle.

1. Pour gérer les SSID à utiliser pour le déploiement automatique, cliquez sur Déployer automatiquement les SSID.
   Vous pouvez aussi sélectionner un SSID à déployer automatiquement sur la page de configuration d'un SSID. Pour plus d'informations, voir Configurer les SSID du périphérique WatchGuard AP.

Pour activer le déploiement automatique dans le Contrôleur Sans Fil de Passerelle, dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La boîte de dialogue Contrôleur de passerelle sans fil s'affiche.

1. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.

1. Cochez la case Activer le déploiement automatique des périphériques WatchGuard AP non appairés.
   La boîte de dialogue SSID de déploiement automatique s'affiche.

1. Cochez la case de chaque SSID à configurer sur les périphériques AP non appairés lorsqu'ils se connectent pour le déploiement automatique.
2. Cliquez sur OK.
   La section Points d'Accès Déployés Automatiquement apparait sur la page du Contrôleur Sans Fil de Passerelle.

1. Pour gérer les SSID à utiliser pour le déploiement automatique, cliquez sur Déployer automatiquement les SSID.
   Vous pouvez aussi sélectionner un SSID à déployer automatiquement sur la page de configuration d'un SSID. Pour plus d'informations, voir Configurer les SSID du périphérique WatchGuard AP.
2. Enregistrez la configuration sur le Firebox.

#### Voir aussi

Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP

Exemples de Déploiement du Périphérique WatchGuard AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique