Rubriques Connexes

# Tunnels Mobile VPN

Un tunnel Mobile VPN permet à vos employés qui télétravaillent et voyagent de se connecter en toute sécurité à votre réseau d'entreprise à partir d'un emplacement distant. Pour configurer des connexions Mobile VPN vers votre réseau, vous devez d'abord configurer votre Firebox puis configurer le client VPN des ordinateurs ou périphériques mobiles distants. Vous pouvez utiliser Policy Manager ou Fireware Web UI pour configurer les paramètres de chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs.

Avant de paramétrer le Mobile VPN, définissez quel type correspond le mieux à votre infrastructure existante ainsi qu'à vos préférences en termes de stratégie réseau. Pour plus d'informations concernant les facteurs à prendre en compte, consultez Sélectionner le Type de Mobile VPN à Utiliser.

Fireware prend en charge trois types de Mobile VPN :

- Mobile VPN with IPSec
- Mobile VPN with SSL
- Mobile VPN with L2TP

Pour chaque méthode VPN, vous créez un fichier de configuration de profil d'utilisateur final comprenant les paramètres nécessaires à la connexion au Firebox. Vous pouvez également configurer vos stratégies pour permettre ou rejeter le trafic en provenance des clients Mobile VPN. Les utilisateurs Mobile VPN peuvent s'authentifier auprès de la base de données des utilisateurs du Firebox ou auprès d'un serveur d'authentification externe.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un tunnel Mobile VPN, consultez :

- Options d'accès Internet pour les utilisateurs Mobile VPN
- À propos de la configuration Mobile VPN

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique