Rubriques Connexes

# Configurer DHCP en mode d'insertion

Lorsque vous utilisez le mode d'insertion pour la configuration du réseau, vous pouvez également configurer le périphérique XTM en tant que serveur DHCP pour les réseaux qu'il protège ou l'utiliser en tant qu'agent de relais DHCP. Si un serveur DHCP est déjà configuré, il est conseillé de le conserver.

## Utiliser le protocole DHCP

Lorsque vous utilisez le mode d'insertion pour la configuration du réseau, vous pouvez également configurer le périphérique XTM en tant que serveur DHCP pour les réseaux qu'il protège ou l'utiliser en tant qu'agent de relais DHCP. Si un serveur DHCP est déjà configuré, il est conseillé de le conserver.

Par défaut, votre périphérique XTM attribue les informations de configuration de serveur DNS/WINS lorsqu'il est configuré en tant que serveur DHCP. Vous pouvez configurer des informations DNS/WINS sur cette page afin de remplacer la configuration globale. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions dans Ajouter des adresses de serveurs WINS et DNS.

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page Interfaces réseau s'affiche.
2. Si votre périphérique XTM n'est pas déjà configuré en mode d'insertion, dans la liste déroulante Configurer les interfaces en, sélectionnez Mode d'insertion.
3. Cliquez sur Propriétés.
4. Sélectionnez l'onglet Paramètres DHCP.
5. Dans la liste déroulante, sélectionnez Utiliser le serveur DHCP.
   Les paramètres de configuration DHCP s'affichent.

1. Pour changer la durée du bail DHCP, sélectionnez une autre option dans la liste déroulante Durée du bail.
2. Pour ajouter un pool d'adresses d'où votre périphérique XTM peut fournir des adresses IP : dans les zones de texte Adresse IP de début et Adresse IP de fin, saisissez une plage d'adresses IP qui ne se trouvent pas sur le même sous-réseau que l'adresse IP d'insertion. Cliquez sur Ajouter.
   Répétez cette opération pour ajouter d'autres pools d'adresses.
   Vous pouvez configurer un maximum de six pools d'adresses.
3. Afin de réserver une adresse IP spécifique d'un pool d'adresses pour un périphérique ou un client, dans la section Adresses réservées :
   - Saisissez un Nom de réservation pour identifier la réservation.
   - Saisissez l'Adresse IP réservée que vous souhaitez réserver.
   - Saisissez l'Adresse MAC du périphérique.
   - Cliquez sur Ajouter.
     Répétez cette opération pour ajouter d'autres réservations DHCP.
4. S'il y a lieu, Ajouter des adresses de serveurs WINS et DNS.
5. En haut de la page, cliquez sur Retour.
6. Cliquez sur Enregistrer

## Configurer les options DHCP

Les options DHCP, également appelées extensions du fournisseur, vous permettent de spécifier les paramètres de configuration DHCP ainsi que d'autres informations de contrôle décrites dans la RFC 2132. Vous pouvez ajouter des options DHCP prédéfinies ou personnalisées. Les options personnalisées sont prises en charge dans Fireware v11.9.3 et supérieure.

Les options DHCP prédéfinies sont les suivantes :

Code d'option DHCP | Nom | Type | Description
--- | --- | --- | ---
150 | IP du Serveur TFTP | Adresse(s) IP | L'adresse IP du serveur TFTP depuis laquelle le client DHCP peut télécharger la configuration de démarrage.
66 | Nom du Serveur TFTP | Texte | Le nom du serveur TFTP depuis lequel le client DHCP peut télécharger la configuration de démarrage.
67 | Nom de fichier de démarrage TFTP | Texte | Le nom du fichier de démarrage.
2 | Décalage de temps | Entier sur 4 octets | Décalage de temps en secondes du Temps Universel Coordonné (UTC).
43 | Informations spécifiques sur le fournisseur | Texte | Cette option est utilisée par les clients et serveurs pour échanger des informations spécifiques au fournisseur.
120 | Serveurs SIP | Adresse(s) IP | Adresses IPv4 d'un ou de plusieurs serveurs proxy sortants du Protocole SIP (Session Initiation Protocol). Cette option est décrite dans RFC 3361.
138 | Contrôleur d'accès CAPWAP | Adresse(s) IP | Adresses IPv4 d'un ou plusieurs Contrôleurs d'Accès CAPWAP. Cette option est décrite dans la RFC 5417.
156 | État DHCP | Entier sur 1 octet (Non signé) | État de l'adresse IP. Cette option est utilisée par les téléphones ShoreTel pour une option de démarrage FTP.

Certaines versions du système d'exploitation Fireware ne prennent pas en charge toutes les options prédéfinies. Si le code d'option que vous sélectionnez exige une version minimale spécifique de Fireware, cette mention s'affiche à droite du code sélectionné dans Policy Manager.

Pour configurer ces options dans la section Options DHCP :

1. Dans la zone de texte IP du serveur TFTP, tapez l'adresse IP du serveur TFTP.
2. Dans la zone de texte Nom de fichier de démarrage TFTP, entrez le nom du fichier de démarrage sur le serveur TFTP.

## Utiliser le relais DHCP

Pour configurer un relais DHCP pour un périphérique XTM en mode d'insertion, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page Interfaces réseau s'affiche.
2. Cliquez sur Propriétés.
3. Sélectionnez l'onglet Paramètres DHCP.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez Utiliser le relais DHCP.

1. Entrez l'adresse IP du serveur DHCP dans la zone appropriée. Veillez, s'il y a lieu, à Ajouter une Route Statique jusqu'au serveur DHCP.
2. En haut de la page, cliquez sur Retour.
3. Cliquez sur Enregistrer.

### Spécifier les paramètres DHCP d'une seule interface

Vous pouvez indiquer différents paramètres DHCP pour chaque interface approuvée ou facultative de votre configuration. Pour modifier ces paramètres :

1. Faites défiler la boîte de dialogue Configuration du réseau.
2. Sélectionnez une interface.
3. Cliquez sur Configurer.
4. Pour utiliser les mêmes paramètres DHCP que vous avez configurés pour le mode d'insertion, sélectionnez Utiliser le réglage système DHCP.

Pour désactiver le protocole DHCP pour les clients de cette interface réseau, sélectionnez Désactiver DHCP.

Pour configurer d'autres options DHCP pour les clients d'un réseau secondaire, sélectionnez Utiliser le serveur DHCP pour le réseau secondaire.

Pour configurer un relais DHCP pour les clients d'un réseau secondaire, sélectionnez Utiliser le relais DHCP pour le réseau secondaire. Indiquez l'adresse IP du serveur DHCP à utiliser pour le réseau secondaire.

1. Pour ajouter des pools d'adresses IP, définissez la durée du bail par défaut et gérez les serveurs DNS/WINS. Suivez les étapes 3–6 de la section Utiliser le protocole DHCP.
2. Pour configurer les options DHCP pour un réseau secondaire, suivez les étapes de la section Configurer des options DHCP
3. Cliquez sur OK.

#### Voir également

Mode d'insertion

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique