Rubriques Connexes

# Utiliser Quick Setup Wizard pour Rétrograder le Système d'Exploitation de Fireware

Vous pouvez utiliser Quick Setup Wizard dans WatchGuard System Manager pour rétrograder la version de Fireware d'un Firebox lancé en mode récupération. Lorsque vous utilisez l'assistant Quick Setup Wizard pour configurer un périphérique en mode récupération, il recherche la dernière version du système d'exploitation Fireware installée sur l'ordinateur de gestion et installe cette version sur le périphérique, quelle que soit la version déjà utilisée. L'assistant Quick Setup Wizard supprime tous les paramétrages, les certificats et les clés de fonctionnalité existants. Vous pouvez utiliser cette procédure pour rétrograder la version de Fireware sur un périphérique si vous ne possédez pas une image de sauvegarde enregistrée.

Les périphériques XTM 5 Series et 8 Series sont fabriqués avec une version de Fireware qui ne peut pas être mise à niveau directement sur Fireware XTM version 11.8 ou ultérieure. Pour utiliser le mode récupération avec ces modèles, vous devez installer Fireware version 11.7 ou antérieure sur l'ordinateur de gestion avant d'exécuter l'assistant Quick Setup Wizard. Ce dernier recherche la dernière version de Fireware 11.7 ou antérieure sur l'ordinateur de gestion et installe cette version sur le périphérique. Pour plus d'informations, voir À propos du Mode de Récupération pour les Séries XTM 5 et 8.

Si vous avez enregistré une image de sauvegarde, la méthode conseillée pour rétrograder un périphérique vers une version antérieure du Système d'Exploitation Fireware est de restaurer l'image de sauvegarde. Pour plus d'informations, voir Rétrograder le Système d’Exploitation de Fireware.

## Étape 1 — Enregistrer le Fichier de Configuration Actuel

Si vous n'avez pas un fichier de configuration enregistré que vous voulez utiliser après la rétrogradation, utilisez Policy Manager pour enregistrer la configuration actuelle du périphérique sur un fichier avant de rétrograder. Vous pouvez modifier le fichier de configuration et l'enregistrer sur le périphérique après la rétrogradation.

## Étape 2 — Désinstaller les Versions les plus Récentes du Système d'Exploitation Fireware

Si vous voulez utiliser Quick Setup Wizard pour installer une version plus ancienne du Système d'Exploitation Fireware, vous devez désinstaller toutes les versions plus récentes de l'ordinateur de gestion. Vous devez également vous assurer que la dernière version du Système d'Exploitation Fireware installée sur l'ordinateur de gestion est celle vers laquelle vous voulez rétrograder. Ne désinstallez pas WatchGuard System Manager

1. Dans le panneau de configuration Windows, cherchez la liste des programmes installés.
   Pour chaque version du Système d'Exploitation Fireware que vous avez installée pour chaque modèle Firebox, il existe un programme de Système d'Exploitation WatchGuard Fireware différent.
2. Recherchez la version installée du programme Système d'Exploitation Fireware WatchGuard pour le modèle de Firebox que vous souhaitez rétrograder.
3. Pour votre modèle de Firebox, désinstallez toute version du Système d'Exploitation Fireware postérieure à celle vers laquelle vous voulez rétrograder.

1. Vérifiez que la dernière version installée est celle que vous voulez utiliser sur le périphérique.
2. Si nécessaire, téléchargez et installez une version plus ancienne du Système d'Exploitation Fireware sur votre ordinateur de gestion. Vous pouvez télécharger le programme d'installation du Système d'Exploitation Fireware à partir du portail WatchGuard sur le site Web WatchGuard à l'adresse http://www.watchguard.com.

## Étape 3 — Démarrer le Périphérique en Mode Récupération

Pour démarrer un périphérique Firebox T10, T30, T50 ou T70 en mode de récupération :

1. Mettez Firebox hors tension.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du Firebox.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, mettez le Firebox sous tension.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne mettez pas le Firebox hors tension pour le moment.
6. Attendez que le processus de réinitialisation se termine. Cela peut prendre jusqu'à 70 secondes. Une fois que la réinitialisation est terminée, le voyant Attn reste allumé sans clignoter.
   Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox M200 ou M300 en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'avant du Firebox.
   Après cinq secondes, le voyant Arm est rouge.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant que le voyant Arm est rouge ou est éteint.
   Après 40 secondes, le voyant Arm commence à clignoter en vert.
5. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé tant que le voyant Arm clignote vert une fois par seconde.
6. Une fois que le voyant Arm commence à clignoter en vert deux fois par seconde, relâchez le bouton Réinitialiser.
7. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm clignote en rouge.
   Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un Firebox M370, M400, M470, M500, M570, M670, M4600 ou M5600 en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du Firebox pendant cinq secondes pour le mettre hors tension.
4. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé sur la partie avant-gauche du Firebox et appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du Firebox pour le mettre sous tension.
   le voyant Arm est rouge.
5. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant que le voyant Arm est rouge.
   le voyant Arm commence à clignoter en vert.
6. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé tant que le voyant Arm clignote une fois par seconde.
7. Une fois que le voyant Arm commence à clignoter en vert deux fois par seconde, relâchez le bouton Réinitialiser.
8. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm clignote en rouge.
   Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox M440 en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique Firebox sous tension.
2. Patientez jusqu'à ce que le voyant Arm ( ) soit vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du Firebox pendant trois secondes pour le mettre hors tension.
4. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé sur la partie avant-gauche du Firebox et appuyez brièvement sur le bouton Marche/arrêt situé à l'avant du périphérique pour le mettre sous tension.
5. Continuez à maintenir enfoncé le bouton Réinitialiser jusqu'à ce que le voyant Mode s'allume.
6. Relâchez immédiatement le bouton Réinitialiser.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le Firebox est en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique Firebox M440 en mode de récupération, vous devez relâcher le bouton Réinitialiser une fois que le voyant Mode est allumé et avant que le voyant Attn commence à clignoter.

Pour démarrer n'importe quel périphérique XTM disposant d'un écran LCD en mode de récupération :

1. Mettez le périphérique XTM hors tension.
2. Maintenez enfoncé le bouton flèche vers le haut situé sur le panneau avant du périphérique pendant que vous mettez le périphérique sous tension.
3. Continuez de maintenir le bouton jusqu'à ce que le message Démarrage du mode récupération apparaisse sur l'affichage LCD.

Pour démarrer un périphérique XTM 21, 22, ou 23 en mode de récupération :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, rebranchez l'alimentation électrique.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant une minute ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne débranchez pas encore l'alimentation et ne mettez pas le périphérique hors tension.
6. Attendez 3 minutes pour que la réinitialisation se termine.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le périphérique est alors en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique XTM 25 ou XTM 26 en mode de récupération :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, rebranchez l'alimentation électrique.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne débranchez pas encore l'alimentation et ne mettez pas le périphérique hors tension.
6. Attendez 3 minutes et 30 secondes pour que la réinitialisation se termine.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le périphérique est alors en mode de récupération.

Pour démarrer un périphérique XTM 33 en mode de récupération :

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser situé à l'arrière du périphérique.
3. Tout en maintenant le bouton Réinitialiser enfoncé, rebranchez l'alimentation électrique.
4. Continuez à maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que le voyant Attn commence à clignoter.
5. Relâchez le bouton Réinitialiser. Ne débranchez pas encore l'alimentation et ne mettez pas le périphérique hors tension.
6. Attendez 3 minutes et 30 secondes pour que la réinitialisation se termine.
   Le voyant Attn est allumé et ne clignote pas. Le périphérique est alors en mode de récupération.

## Étape 4 — Exécuter l'Assistant WSM Quick Setup Wizard

Après avoir démarré le périphérique en mode récupération, vous pouvez utiliser l'assistant WSM Quick Setup Wizard pour le rétrograder.

1. Connectez l'ordinateur de gestion à l'interface 1 du périphérique.
2. Dans WatchGuard System Manager, sélectionnez Outils > Quick Setup Wizard.
3. Sélectionnez Oui, mon périphérique est prêt à être découvert.
4. Cliquez sur Suivant pour commencer la récupération du périphérique.
5. Fournissez les informations pour créer une configuration du périphérique de base. Pour une description des étapes de la configuration, voir Exécuter l'Assistant WSM Quick Setup Wizard.
   La dernière page de Quick Setup Wizard montre la version de Fireware XTM installée sur le périphérique.

À l'issue du redémarrage, le périphérique utilise une configuration de base qui inclut cinq stratégies (trafic sortant TCP et UDP, filtre de paquets FTP, ping, WatchGuard et WatchGuard Web UI) et les adresses IP d'interface que vous avez spécifiées. Vous pouvez utiliser Policy Manager pour modifier cette configuration de base ou pour enregistrer un fichier de configuration existant dans le périphérique, comme cela est décrit dans la section suivante.

## Étape 5 — Enregistrer un Fichier de Configuration sur un Périphérique Rétrogradé

Après avoir rétrogradé le périphérique, vous pouvez utiliser Policy Manager pour enregistrer un fichier de configuration existant sur le périphérique. Avant d'enregistrer un fichier de configuration sur le périphérique, veillez à désactiver toutes les fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge sur la version de Fireware XTM installée sur le périphérique.

1. Ouvrez le fichier de configuration enregistré que vous voulez utiliser dans Policy Manager.
2. Vérifiez que le fichier de configuration possède la bonne clé de fonctionnalité pour ce périphérique.
3. Désactivez toutes les fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge dans la version de Fireware XTM installée sur ce périphérique. Par exemple, si vous rétrogradez le Système d'Exploitation Fireware de la version 11.7.x à la version 11.6.x, vous devez désactiver les fonctions Agrégation de Liens, Mobile VPN with L2TP, WebBlocker avec Websense ainsi que toutes les autres fonctions qui ne sont pas prises en charge par Fireware XTM version 11.6.x.
4. Enregistrez le fichier de configuration sur le périphérique.

Si le fichier de configuration que vous enregistrez a une fonctionnalité activée qui n'est pas prise en charge par la version de Fireware XTM installée sur le périphérique, Policy Manager affiche un message d'erreur pour vous informer que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge. Vous devez désactiver cette fonctionnalité avant de pouvoir enregistrer ce fichier de configuration sur le périphérique.

## Étape 6 — Réinstaller les Certificats du Périphérique

Lorsque vous utilisez l'assistant Quick Setup Wizard pour un périphérique en mode de récupération, tous les certificats installés sur le périphérique sont supprimés. Si des certificats sont installés sur votre périphérique, vous devez tous les réinstaller après la rétrogradation. Pour plus d'informations, voir Gérer les Certificats de Périphérique (WSM).

#### Voir aussi

Rétrograder le Système d’Exploitation de Fireware

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique