Rubriques Connexes

# Restrictions et spécifications du périphérique WatchGuard AP

Avant d'ajouter un périphérique WatchGuard AP à votre réseau, il est important de comprendre les spécifications et les restriction du périphérique AP.

## Exigences

Pour qu'un périphérique AP puisse être géré par le Contrôleur de Passerelle Sans Fil d'un Firebox :

- Le Firebox doit être configuré en mode routage mixte ou en mode d'insertion.
- Le périphérique AP doit se connecter à un réseau approuvé, facultatif ou personnalisé.
- La configuration du Firebox doit inclure une stratégie qui autorise le trafic NTP depuis le périphérique AP vers Internet. Le périphérique AP utilise un serveur NTP pour régler l'heure locale.
- Les périphériques AP et Firebox de votre réseau ont besoin d'un accès aux serveurs WatchGuard (*.watchguard.com) sur le port 443. Le Contrôleur de Passerelle Sans Fil du Firebox peut ainsi enregistrer et activer les périphériques AP et rechercher les nouvelles mises à jour de microprogramme. Les périphériques AP doivent pouvoir accéder aux serveurs WatchGuard pour obtenir les informations relatives aux pays et aux régions.

La stratégie Sortante par défaut autorise le trafic NTP en provenance du réseau approuvé. Si vous supprimez ou désactivez la stratégie Sortante, ou si votre périphérique AP est connecté au réseau Facultatif, vous devez ajouter une stratégie NTP pour autoriser le trafic NTP sortant en provenance du réseau auquel le périphérique AP se connecte.

## Limitations

- Il est impossible d'utiliser le serveur WatchGuard Management Server pour gérer les périphériques WatchGuard AP.
- Vous ne pouvez pas placer de périphériques WatchGuard AP derrière un pare-feu NAT.
- Le Contrôleur de Passerelle Sans Fil WatchGuard a été conçu pour gérer plusieurs périphériques WatchGuard AP. Si vous rencontrez des problèmes de performances de gestion en ajoutant d'autres périphériques AP à votre réseau, vous pouvez utiliser un autre Contrôleur de Passerelle Sans Fil sur un autre Firebox pour gérer ces périphériques AP.
- Nous vous recommandons de configurer votre périphérique AP de manière à accepter au maximum de 20 à 40 connexions de périphériques AP clients pour chaque radio en fonction des besoins globaux de connexion sans fil des périphériques clients.

### Fonctionnalités non Prises en Charge par les Périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge par les périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420 lorsqu'ils sont gérés par le Contrôleur de Passerelle Sans Fil :

- Transfert Rapide
- Contrôles des voyants
- Limites de clients
- Prise en charge de syslog externe
- Accès au Web UI local
- Troisième radio d'analyse AP420

#### Voir aussi

Configurer des VLAN pour les périphériques WatchGuard AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique