Rubriques Connexes

# Intégrer votre serveur VASCO IDENTIKEY avec votre périphérique XTM pour l'authentification à deux facteurs

Pour utiliser l'authentification à deux facteurs avec votre serveur VASCO IDENTIKEY et votre périphérique XTM, vous devez configurer votre serveur IDENTIKEY pour envoyer les données nécessaires à votre périphérique XTM, configurez l'Affichage d'audit de DIGIPASS pour correctement générer les jetons d'authentification à deux facteurs et configurer votre périphérique XTM pour utiliser le serveur IDENTIKEY pour authentification. Vous pouvez également configurer Mobile VPN avec IPSec pour l'authentification avec votre serveur VASCO IDENTIKEY.

Les procédures dans cette rubrique supposent que votre serveur IDENTIKEY, l'Affichage d'audit DIGIPASS, le Mobile VPN avec avec IPSec et le périphérique XTM sont déjà configurés pour fonctionner correctement avec votre réseau. Les instructions dans les rubriques suivantes traitent particulièrement de la configuration des paramètres uniquement requis pour assurer que tous les éléments de cette solution puissent communiquer.

## Avant de commencer

Veillez à ce que:

- Votre serveur VASCO soit installé et configuré.
- Un utilisateur soit configuré sur le serveur VASCO.
- Un jeton est attribué à l'utilisateur sur le serveur VASCO.
- Votre périphérique XTM possède une configuration de base et peut communiquer avec votre serveur VASCO IDENTIKEY

## Configurez votre serveur VASCO

Pour intégrer votre serveur VASCO IDENTIKEY existant avec la configuration de votre périphérique XTM afin d'utiliser les jetons de DIGIPASS pour l'authentification à deux facteurs, vous devez terminer ce processus sur votre serveur VASCO :

- Créez une stratégie sur votre serveur VASCO IDENTIKEY pour la méthode d'authentification.
- Précisez le dossier du Composant du Client RADIUS pour l'authentification.
- Configurer les utilisateurs autorisés à s'authentifier au niveau du pare-feu

### Étape 1 — Créer une stratégie pour l'authentification

La première étape pour configurer votre serveur VASCO est de créer une stratégie sur le serveur VASCO qui indique le système d'authentification à utiliser lorsque le périphérique XTM contacte le serveur durant l'authentification. Chaque stratégie spécifie la manière dont la requête d'authentification est gérée. Par exemple, la stratégie d'Authentification locale spécifie que le trafic s'est authentifié au serveur IDENTIKEY, mais la Stratégie d'authentification principale stipule qu'un serveur d'authentification tiers, tel qu'un Active Directory ou un serveur RADIUS, est utilisé pour authentifier les utilisateurs.

Vous pouvez également utiliser des stratégies qui peuvent s'authentifier au périphérique XTM selon les adhérents du groupe, et remplir les bases de données du serveur de l'utilisateur lorsque les utilisateurs sont inscrits ou attribués des jetons.

Lors de la création d'une nouvelle stratégie, vous pouvez choisir l'une des deux méthodes :

- Copier
  Lorsqu'une stratégie existante est copiée pour en créer une nouvelle, la nouvelle stratégie comporte tous les paramètres configurés dans la stratégie d'origine. Vous pouvez alors modifier la nouvelle stratégie si nécessaire. Si vous modifiez ultérieurement la stratégie d'origine qui a été copiée, ces modifications ne seront pas effectuées dans la nouvelle stratégie.
- Hériter
  Avec cette option, la stratégie existante est sélectionnée pour être utilisée comme modèle. La nouvelle stratégie hérite des paramètres de la stratégie existante et est associée à la stratégie existante. Vous pouvez alors modifier la nouvelle stratégie si nécessaire. Les champs que vous modifiez dans une stratégie héritée ne sont plus associés à la stratégie d'origine. Si vous modifiez ultérieurement la stratégie d'origine, toutes modifications effectuées dans les champs qui n'ont pas été modifiés dans la nouvelle stratégie sont automatiquement appliqués dans la nouvelle stratégie, mais les changements aux champs qui ont été modifiés dans la nouvelle stratégie, ne s'appliquent pas à la nouvelle.

Après avoir créé une nouvelle stratégie avec l'une ou l'autre de ces méthodes, vous modifiez la stratégie pour spécifier les paramètres corrects de l'authentification de la stratégie.

Pour créer une nouvelle stratégie avec la méthode Hériter :

1. Sur la page Créer une nouvelle stratégie, dans la zone de texte Identification de stratégie, saisissez un nom descriptif pour la stratégie.
   Pour cet exemple, saisissez WatchGuard.
2. Dans la zone de texte Description, saisissez une explication de l'objet de la stratégie.
3. De la liste déroulante Hériter de, sélectionnez une stratège existante.
   Pour cet exemple, sélectionnez Authentification locale Identikey pour utiliser le serveur IDENTIKEY.

1. Cliquez sur Créer.
   La nouvelle stratégie est ajoutée à la liste de stratégie.

Pour créer une nouvelle stratégie avec la méthode Copier :

1. Sur la page Stratégies, sélectionnez une stratégie. Comme nous souhaitons nous authentifier au serveur IDENTIKEY, pour cet exemple, sélectionnez la stratégie Authentification locale Identikey.
   La page Gérer la stratégie s'affiche pour la stratégie Authentification locale Identikey.

1. Cliquez sur Copier.
   La page Copier la stratégie s'affiche.

1. Dans la zone de texte Identifiant de stratégie, entrez le nom de la stratégie.
   Pour cet exemple, saisissez WatchGuard.
2. Dans la zone de texte Description saisissez une explication de l'objet de la stratégie.
3. Cliquez sur CREER.
   La stratégie est créée et apparaît dans la liste de stratégie.

Pour modifier la nouvelle stratégie et spécifier les paramètres pour authentification :

1. Accédez à la page Gérer la stratégie de la nouvelle stratégie et cliquez sur Modifier.
   La page Modifier la stratégie s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
3. Dans la section Utilisateur, configurez les paramètres d'authentification des utilisateurs.
4. Faites défiler la page vers le bas.
5. Dans la liste déroulante Attributs de réponse de Radius, sélectionnez Oui.
6. Dans la section Liste du groupe Attributs de réponse Radius, cliquez sur Ajouter nouveau et saisissez Filter-Id.
   Ce champ respecte de la casse.

1. Enregistrez vos modifications.

### Étape 2 - Créer le dossier du composant du client RADIUS

Pour permettre aux requêtes des demandes d'authentification du client d'être envoyées de votre périphérique XTM au serveur IDENTIKEY avec le protocole RADIUS, vous devez ajouter un dossier du composant du client RADIUS à votre configuration du serveur IDENTIKEY. Le serveur IDENTIKEY utilise ensuite le dossier du composant pour trouver ces éléments nécessaires à l'authentification :

- Le secret partagé à utiliser pour communiquer avec le client RADIUS.
- La stratégie à utiliser pour l'authentification de la requête.

Lorsque vous avez installé votre serveur IDENTIKEY, un dossier Composant du client RADIUS a été automatiquement créé par défaut. Vous pouvez supprimer ce dossier et en créer un spécifique à utiliser pour chaque emplacement.

Pour créer un dossier Composant du client RADIUS :

1. Sur le Web UI du serveur IDENTIKEY, sélectionnez l'onglet Client.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Inscrire.
   La page Créer un nouveau client s'affiche.
3. Adjacent à la zone de texte Type de Client, cliquez sur Sélectionner dans la liste et choisissez le Client Radius.
4. Dans la zone de texte Emplacement, saisissez l'adresse IP privée de l'interface du périphérique XTM utilisée pour contacter le serveur IDENTIKEY. Par exemple, l'interface approuvée du périphérique XTM.
5. Dans la liste Identifiant de la stratégie, sélectionnez la nouvelle stratégie créée à l'étape 1.
6. Dans la liste déroulante Identification de Protocole, sélectionnez RADIUS.
7. Dans les zones de texte Secret partagé et Confirmer secret partagé, saisissez le secret partagé à utiliser pour chiffrer le trafic entre le périphérique XTM et le serveur IDENTIKEY.
   Veillez à vous souvenir du secret partagé lors de la configuration des paramètres d'authentification de votre périphérique XTM.

1. Cliquez sur CRÉER.
   Gérer le client : La page Client RADIUS apparaît avec les paramètres que vous avez spécifiés.

### Étape 3 — Spécifiez les utilisateurs pour l'authentification

Ensuite, vous devez indiquer quels utilisateurs sont autorisés à s'authentifier au périphérique XTM. Lorsque vous sélectionnez un utilisateur, vérifiez qu'il n'a pas de droits administratifs. Si vous sélectionnez un utilisateur avec des droits administratifs, vous ne pouvez pas utiliser de jeton pour l'authentifier car le paramètre par défaut d'une nouvelle stratégie est de rejeter ce type d'utilisateur qui utilise un jeton pour s'authentifier. Si vous devez choisir un utilisateur avec des privilèges administratifs, veillez à changer ce paramètre par défaut sous l'onglet Utilisateur dans les paramètres de la stratégie. Pour plus d'informations, voir la rubrique Dépanner la connexion entre le serveur IDENTIKEY et le Périphérique XTM.

Pour que le serveur IDENTIKEY accepte les jetons de l'utilisateur et envoie les informations au périphérique XTM, vous devez ajouter le paramètre Filter-Id lors de la configuration des paramètres d'attributs de l'utilisateur. Le paramètre Filter-Id communique au périphérique XTM la stratégie qui s'applique à quel utilisateur et les informations d'adhésion du groupe de chaque utilisateur. Vous devez également indiquer quel groupe RADIUS doit être utilisé pour l'utilisateur. Comme le paramètre Filter-Id ne peut gérer qu'une valeur, un utilisateur ne peut être membre que d'un seul groupe RADIUS. Lors de votre configuration des paramètres de stratégies et de VPN sur votre périphérique XTM, veillez à spécifier le même groupe RADIUS.

1. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
   La liste des utilisateurs configurés sur le serveur IDENTIKEY apparaît.
2. Sélectionnez un utilisateur autorisé à s'authentifier à votre périphérique XTM.
   Veillez à ce qu'au moins un jeton ait été attribué à cet utilisateur.
3. Sélectionnez l'onglet Attributs de l'utilisateur.
4. Cliquez sur Ajouter attribut de Radius.
   La page Créer l'attribut du nouvel utilisateur apparaît.
5. Dans la liste déroulante Nom de l'attribut, sélectionnez Filter-Id.
6. Dans la zone de texte Groupe de l'attribut, saisissez Filter-Id.
7. Dans la zone de texte Valeur, saisissez le nom du groupe RADIUS pour cet utilisateur.
   Par exemple, Commercial, Marketing ou Informatique. Veillez à spécifier ce groupe RADIUS lorsque vous configurez votre périphérique XTM.

1. Cliquez sur CRÉER.
   L'attribut Filter-ID RADIUS que vous avez ajouté s'affiche sur la page Gérer l'utilisateur, onglet Attributs de l'utilisateur pour l'utilisateur

### Dépanner la connexion entre le serveur IDENTIKEY et le périphérique XTM

Si vous avez des problèmes de connexions entre votre périphérique XTM et le serveur IDENTIKEY, vous pouvez utiliser l'Affichage d'Audit d'IDENTIKEY DIGIPASS pour examiner les informations de connexions pour vous aider à localiser le problème dans la configuration. L'Affichage d'audit présente l'activité de l'administrateur sur le serveur IDENTIKEY et montre les erreurs intervenues durant la connexion. Pour utiliser l'Affichage d'audit, vous devez posséder les informations d'identification d'utilisateur administratif.

Pour utiliser l'Affichage d'audit DIGIPASS :

1. Sur votre serveur IDENTIKEY, sélectionnez Démarrer > Programmes > VASCO > Serveur IDENTIKEY > Affichage d'audit Digipass.
   L'Affichage d'audit Digipass apparaît.
2. Faites un clic droit sur le dossier Serveur et sélectionnez Créer une nouvelle source d'audit.
   La boîte de dialogue Nouvelle source d'audit - Serveur apparaît.
3. Dans la zone de texte Nom complet, entrez un nom décrivant le dossier.
   Pour cet exemple, saisissezServeur Identikey .
4. Dans la zone de texte Emplacement du serveur, entrez l'adresse IP du serveur IDENTIKEY.
5. Dans la zone de texte Port d'audit, saisissez le numéro de port à utiliser pour la connexion au serveur IDENTIKEY.
   Le port par défaut, 20006, apparaît automatiquement. Si votre serveur utilise le port par défaut, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

1. Cliquez sur OK.
   L'Affichage d'audit s'affiche avec une liste des messages du serveur que vous avez spécifié.
2. Pour voir des détails sur les dossiers dans la liste, sélectionnez ce dossier.
   Les détails du dossier s'affiche dans la section Prévisualiser.

1. Sur le Web UI du serveur IDENTIKEY, accédez à la page Gérer la stratégie de la nouvelle stratégie et sélectionnez l'onglet Utilisateur.
2. Vérifiez les paramètres de la stratégie. Si vous avez sélectionné un utilisateur avec des privilèges administratifs, veillez à ce que le paramètre Utilisateur avec des privilèges administratifs ne soit pas (Rejeter). Si le paramètres est (Rejeter), cliquez sur MODIFIER et modifiez ce paramètre.

1. Enregistrez vos modifications.

## Configurez votre périphérique XTM pour l'authentification avec un serveur VASCO

Pour intégrer votre périphérique XTM avec votre serveur VASCO IDENTIKEY pour authentifier les utilisateurs, vous devez compléter ces étapes :

- Configurez les paramètres du serveur d'authentification sur votre périphérique XTM pour spécifier que votre serveur IDENTIKEY comme serveur d'authentification.
- Ajoutez les utilisateurs et les groupes VASCO que vous avez indiqués sur votre serveur IDENTIKEY au périphérique XTM de la liste des Utilisateurs et groupes autorisés.
- Ajoutez les utilisateurs et les groupes VASCO à une stratégie qui contrôle les sites auxquels les utilisateurs VASCO peuvent se connecter.

### Étape 1 — Ajoutez le serveur IDENTIKEY à la configuration de votre périphérique XTM

Comme le serveur VASCO IDENTIKEY utilise les protocoles RADIUS lors de la configuration de votre périphérique XTM pour utiliser le serveur IDENTIKEY pour authentification, vous indiquez les paramètres du serveur IDENTIKEY sous l'onglet RADIUS de la boîte de dialogue des Serveurs d'authentification.

Pour ajouter le serveur IDENTIKEY à votre configuration du périphérique XTM dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Configurer > Authentification > Serveurs d'authentification.
   La boîte de dialogue Serveurs d'authentification s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet RADIUS.
3. Cochez la case Activer le serveur RADIUS.
4. Dans la zone de texte Adresse IP, saisissez l'adresse IP du serveur IDENTIKEY.
5. Dans la zone de texte Port, entrez le port à utiliser pour se connecter au serveur.
6. Dans les zones de texte Secret et Confirmer le secret, saisissez le secret partagé que vous avez spécifié lors de la configuration du serveur IDENTIKEY.

1. Cliquez sur OK.

### Étape 2 - Ajoutez les utilisateurs et les groupes VASCO

Avant de pouvoir ajouter les utilisateurs et les groupes VASCO que vous avez indiqués dans les paramètres du serveur IDENTIKEY pour les stratégies utilisées pour l'authentification sur votre périphérique XTM , vous devez les ajouter à la liste des Utilisateurs et groupes autorisés sur votre périphérique XTM.

1. Sélectionnez Configurer > Authentification Utilisateurs/groupes > Autorisés.
   La boîte de dialogue Utilisateurs et groupes autorisés s'affiche.
2. Cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Définir un nouvel utilisateur ou un nouveau groupe autorisé s'affiche.
3. Dans la zone de texte Nom, saisissez le même nom que vous avez indiqué dans la zone de texte Valeur lorsque vous avez configuré le paramètre de l'attribut de l'utilisateur Filter-Id sur votre serveur IDENTIKEY.
   Dans le cas de cet exemple, saisissez Ventes.
4. Dans la zone de texte Description, saisissez une définition du groupe.
5. Pour le Type, veillez à ce que Groupe soit sélectionné.
6. Dans la liste déroulante Serveur d'authentification, sélectionnez RADIUS.

1. Cliquez sur OK.
   Le groupe Ventes apparait dans la boîte de dialogue Utilisateurs et groupes autorisés.
2. Répétez les étapes 2 à 6 pour ajouter l'utilisateur JaneD. Veillez à sélectionner Utilisateur pour le Type.

1. Cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Utilisateurs et groupes autorisés s'affiche avec le groupe Ventes et l'utilisateur JaneD sur la liste des Utilisateurs et groupes.

1. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

### Étape 3 - Créez les stratégies pour les utilisateurs authentifiés

Pour gérer les utilisateurs ajoutés, vous devez créer des stratégies sur votre périphérique XTM. Ces stratégies déterminent l'accessibilité de votre réseau pour les utilisateurs et les groupes authentifiés spécifiés dans la stratégie. Pour cet exemple, nous configurons une stratégie de filtrage de paquet Ping pour permettre aux utilisateurs et aux groupes VASCO que nous avons déjà ajoutés de faire un ping au périphérique XTM.

Dans Policy Manager :

1. Cliquez sur .
   Ou, faites un clic droit sur la liste de stratégies et sélectionnez Ajouter une stratégie.
   La boîte de dialogue Ajouter des stratégies s'affiche.
2. Développez les arbres du dossier et double cliquez sur une stratégie.
   Pour cet exemple, développez l'arbre Filtrage de paquets et double-cliquez sur Ping.
   La boîte de dialogue Propriétés de la nouvelle stratégie apparaît.
3. Dans la zone de texte Nom, saisissez un nom descriptif de la stratégie.
   Pour cet exemple, saisissez Ping des utilisateurs VASCO.
4. Dans la liste De, sélectionnez Tout-Approuvé et cliquez sur Supprimer.
5. Dans la section De, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une adresse s'affiche.
6. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
   La boîte de dialogue Ajouter des utilisateurs ou groupes autorisés s'affiche.
7. Dans les listes déroulantes Type, sélectionnez Pare-feu et Groupe.
   Les groupes que vous avez ajoutés apparaissent.
8. Sélectionnez un groupe et cliquez sur Sélectionner.
   Le groupe sélectionné apparait dans la liste Membres et adresses sélectionnés.
9. Répétez les étapes 6 à 8 pour ajouter un autre groupe.
10. Pour ajouter un utilisateur, répétez les étapes 6 à 8. Pour le Type, spécifiez Pare-feu et Utilisateur.
    Pour cet exemple, ajoutez l'utilisateur JaneD.
11. Cliquez sur OK.
    La liste De, dans la boîte de dialogue des Propriétés de la nouvelle stratégie est mise à jour avec les utilisateurs et les groupes que vous avez ajoutés.

1. Sélectionnez l'onglet Stratégie et activez la journalisation de la stratégie.
   Pour plus d'informations, voir Définir les préférences de journalisation et de notification.
2. Cliquez sur OK pour fermer chaque boîte de dialogue des stratégies.
3. Enregistrez le fichier de configuration sur votre périphérique XTM.

## Testez l'authentification d'utilisateur VASCO

Pour vérifier que tous vos paramètres de configuration sont corrects, vous pouvez vous connecter au Portail d'authentification sur le périphérique XTM et vous identifier avec les informations d'identification d'utilisateur VASCO que vous avez ajoutées au périphérique XTM. Comme le système DIGIPASS du serveur VASCO fourni un mot de passe seulement valable une fois (OTP), vous devez obtenir l'OTP donné par l'Application de jeton VASCO ou mobile avant de tenter de vous identifier dans le Portail d'authentification du périphérique XTM. Pour des informations sur la manière d'obtenir votre OTP, voir la documentation fournie avec votre système VASCO.

Après avoir réussi votre authentification, vous pouvez aller sur Firebox System Manager pour voir les informations sur les utilisateurs authentifiés.

### Connexion au Portail d'authentification

1. Ouvrez votre navigateur web et accédez à https://<IP address of the XTM device trusted interface>:4100/
   La page de connexion s'ouvre.

1. Dans la zone de texte Nom d'utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur d'un utilisateur VASCO que vous avez ajouté à la liste des Utilisateurs et groupes authentifiés .
   Si vous n'avez ajouté qu'un groupe et non un utilisateur spécifique, vous pouvez saisir le nom d'utilisateur d'un des utilisateurs du groupe que vous avez ajouté.
2. Dans la zone de texte Mot de passe, saisissez VASCO OTP pour l'utilisateur que vous avez spécifié.
3. Dans la liste déroulante Domaine, sélectionnez le domaine à utiliser pour s'authentifier.
   Dans cet exemple, sélectionnez RADIUS.
4. Cliquez sur Connexion.
   La page d'authentification réussie apparaît.

### Examinez la liste d'authentification

Pour voir quels utilisateurs se sont authentifiés sur le Portail d'authentification de votre périphérique XTM, vous pouvez visualiser la Liste d'authentification dans Firebox System Manager.

1. Démarrez Firebox System Manager de votre périphérique XTM.
2. Sélectionnez l'onglet Liste d'authentification.
   La liste des utilisateurs authentifiés apparaît.

Comme vous vous êtes authentifié au périphérique XTM avec les informations d'identification de l'utilisateur JaneD, JaneD@RADIUS apparaît dans la liste des utilisateurs.

### Faites un ping au périphérique XTM

Comme vous avez ajouté une stratégie ping avec journalisation activée dans la configuration du périphérique XTM, pour assurer que l'utilisateur peut se connecter aux ressources sur le réseau, vous pouvez faire un ping sur le périphérique XTM et voir les résultats dans le Traffic Monitor.

1. Ouvrez une invite de commande et faites un ping sur l'interface externe du périphérique XTM.
2. Dans Firebox System Manager, sélectionnez l'onglet Traffic Monitor .
   Le dernier trafic du périphérique XTM apparaît.

Lorsque vous examinez les résultats du ping dans Traffic Monitor, vous pouvez constater qu'un utilisateur du groupe de ping des utilisateurs VASCO a fait un ping sur le périphérique XTM permettant le trafic par le périphérique XTM.

## Configurez Mobile VPN with IPSec pour l'authentification avec votre serveur VASCO.

Vous pouvez également utiliser votre serveur VASCO IDENTIKEY pour authentifier vos utilisateurs Mobile VPN with IPSec. Après avoir configuré votre serveur IDENTIKEY et ajouté les utilisateurs, les groupes, et les stratégies de la configuration de votre périphérique XTM, vous utilisez le serveur IDENTIKEY et les informations de l'utilisateur ou du groupe pour la configuration de Mobile VPN avec IPSec.

Dans Policy Manager :

1. Sélectionnez VPN > Mobile VPN > IPSec.
   L'assistant Add Mobile VPN with IPSec Wizard s'affiche.
2. Cliquez sur Suivant pour démarrer l'assistant.
   La page Sélectionner un serveur d'authentification d'utilisateur s'affiche.
3. Dans la liste déroulante Serveur d'authentification, sélectionnez RADIUS.
   Cela est le serveur IDENTIKEY que vous avez déjà configuré sur le périphérique XTM.
4. Dans la zone de texte Nom de groupe, saisissez le nom du groupe que vous avez ajouté à la liste Utilisateurs et groupes authentifiés .
   Dans le cas de cet exemple, saisissez Ventes.

1. Cliquez sur Suivant.
2. Terminez l'assistant.

Après avoir terminé l'assistant Mobile VPN with IPSec Wizard et si votre VPN est prêt à l'utilisation, tout utilisateur du groupe que vous avez identifié (dans cet exemple, Ventes) peut utiliser le VPN pour se connecter aux ressources du réseau spécifiées dans l'assistant.

## Dépannage de la configuration du périphérique XTM

Si vos utilisateurs ne peuvent pas s'authentifier au Portail d'authentification ou avec Mobile VPN with IPSec , vous pouvez utiliser Traffic Monitor et l'Affichage d'audit DIGIPASS pour voir les messages du journal associés au trafic et pour vous aider à trouver le problème de connexion. Ceci peut vous aider à vérifier si les requêtes d'authentification ont réussi et à dépanner tous les problèmes de connexions.

Traffic Monitor indique que l'utilisateur du Pare-feu JaneD@RADIUS a réussi à se connecter et a été autorisée à transmettre du trafic au réseau.

L'Affichage d'audit DIGIPASS montre que l'authentification de l'utilisateur au serveur IDENTIKEY a réussi pour l'utilisateur JaneD.

#### Voir également

Configurer l'authentification sur le serveur VASCO

Configurer le Serveur d'authentification

Configurer le Serveur d'authentification

Définir les valeurs d'authentification globale au pare-feu

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique