Rubriques Connexes

# Activer Rogue Access Point Detection

Vous pouvez utiliser les Cartes de Déploiement Sans Fil pour détecter tous les points d'accès sans fil externes à portée de vos périphériques AP gérés sur votre réseau. Certains de ces points d'accès externe peuvent être des points d'accès pirates.

Un point d'accès pirate est un point d'accès situé à portée de votre réseau, mais non reconnu comme point d'accès couplé autorisé ou comme exception configurée dans votre déploiement sans fil. Un point d'accès pirate peut être un point d'accès non autorisé connecté sans autorisation à votre réseau par l'un des membres de votre organisation. Ces points d'accès représentent des risques de sécurité sur vos réseaux sans fil et filaires s'ils ne disposent pas des fonctionnalités de sécurité appropriées activées. Un point d'accès pirate peut également être un point d'accès externe à votre réseau sans fil, mais à portée de celui-ci. Il peut s'agit de points d'accès pirates de type Honeypot ou Evil Twin, qui usurpent des points d'accès légitimes en diffusant un SSID identique à ceux de vos points d'accès autorisés.

Pour plus d'informations sur la façon de trouver des Rogue Access Points à l'aide des cartes sans fil, voir Afficher des Cartes de Déploiement Sans fil.

La fonctionnalité Rogue Access Point Detection du Contrôleur de Passerelle Sans Fil et des périphériques WatchGuard AP gérés diffère de celle conçue pour les périphériques Firebox sans fil équipés de fonctionnalités sans fil intégrées.
Pour obtenir des informations concernant les différences entre les périphériques Firebox sans fil et les périphériques WatchGuard AP, consultez Solutions Sans fil WatchGuard. Pour obtenir des informations concernant Rogue Access Point Detection pour les périphériques Firebox sans fil, consultez Rogue Access Point Detection.

## Activer Rogue Access Point Detection

Pour activer la détection des Rogue Access Points sur un SSID, dans la Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Sélectionnez l'onglet SSID.
3. Sélectionnez un SSID et cliquez sur Modifier.
4. Cochez la case Activer Rogue Access Point Detection.

Pour activer la détection des Rogue Access Points sur un SSID, dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Sélectionnez l'onglet SSID.
3. Sélectionnez un SSID et cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez l'onglet Rogue Access Point Detection.
5. Cochez la case Activer Rogue Access Point Detection.

## Liste des Exceptions Rogue Access Point

Pour ajouter un point d'accès connu à la liste des Exceptions Rogue Access Point :

1. Cliquez sur Ajouter.
2. Dans la zone de texte BSSID (Adresse MAC), entrez l'adresse MAC du point d'accès connu.
3. Cliquez sur Ajouter.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un SSID, voir Configurer les SSID du périphérique WatchGuard AP.

#### Voir aussi

Utiliser des Cartes de Contrôleur de la Passerelle Sans fil

Contrôler l'état du périphérique AP

Contrôler les clients sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique