Rubriques Connexes

# Gérer les alias des périphériques Firebox X Edge

Les alias avec les périphériques Firebox X Edge gérés servent à définir une destination commune pour une configuration de stratégie sur Management Server. Les alias vous permettent par exemple de créer un modèle de configuration de périphérique pour un serveur de messagerie, puis de définir cette stratégie pour qu'elle s'applique à votre serveur de messagerie. Parce que le serveur de messagerie peut avoir une adresse IP différente sur chaque réseau Firebox, vous créez un alias nommé Serveur de messagerie sur Management Server. Lorsque vous créez le modèle de configuration de périphérique pour le serveur de messagerie, vous utilisez cet alias comme destination. Vous qualifiez ensuite cet alias - source ou destination -, selon le sens du trafic réseau géré par la stratégie. Dans cet exemple, vous pouvez configurer une stratégie autorisant le flux SMTP entrant avec Serveur de messagerie comme destination.

Pour faire en sorte que le modèle de configuration joue bien son rôle sur les périphériques qui utilisent cette stratégie, vous devez configurer l'alias Serveur de messagerie dans les paramètres réseau de chaque périphérique Firebox X Edge.

Les fonctions d'alias qui étaient proposées dans WatchGuard System Manager (WSM) 10.x pour vos périphériques Firebox X Edge 10.x et versions antérieures sont toujours disponibles dans WSM v11.x. Vous ne pouvez utiliser votre Management Server v11.x que pour configurer des alias pour des périphériques Firebox X Edge v10.x et antérieures.

La configuration d'un alias est réalisée en deux étapes :

1. Renommer un alias.
2. Définir des alias sur un périphérique Firebox X Edge.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique