Rubriques Connexes

# Ajouter des adresses de serveurs WINS et DNS

Votre périphérique XTM partage les adresses IP des serveurs WINS (Windows Internet Name Server) et DNS (Domain Name System) pour certaines fonctionnalités. Il s'agit de DHCP et de Mobile VPN. Les serveurs WINS et DNS doivent être accessibles depuis l'interface approuvée du périphérique XTM.

Ces informations sont utilisées pour deux raisons :

- Le périphérique XTM utilise le serveur DNS pour résoudre les noms en adresses IP afin que les VPN IPSec, le spamBlocker, Gateway AV et les fonctionnalités IPS fonctionnent correctement.
- Les entrées WINS et DNS sont utilisées par les clients DHCP sur le réseau approuvé et le réseau facultatif, ainsi que par les utilisateurs de Mobile VPN, pour résoudre les requêtes DNS.

Assurez-vous d'utiliser uniquement un serveur WINS et un serveur DNS internes pour DHCP et Mobile VPN. Cela permet de s'assurer que vous ne créez pas de stratégies dont les propriétés de configuration entravent la connexion des utilisateurs au serveur DNS.

Pour configurer les serveurs WINS et DNS, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page de configuration Interfaces apparaît.

1. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom de Domaine, saisissez un nom de domaine qu'un client DHCP ajoute à des noms d'hôte non qualifiés.
2. Dans la zone de texte Serveur DNS ou Serveur WINS, saisissez les adresses principale et secondaire de chaque serveur DNS ou WINS.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. (Facultatif) Répétez les étapes 2 et 3 pour spécifier jusqu'à trois serveurs DNS.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

#### Voir aussi

À propos des Modes Réseau et Interfaces

Paramètres d'interface standard

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique