Rubriques Connexes

# Proxy IMAP : Alarmes Proxy et AV

Vous pouvez configurer le mode employé par le proxy IMAP pour envoyer les messages relatifs aux événements d'alarme et d'antivirus survenant via le proxy IMAP. Vous pouvez paramétrer le proxy de sorte qu'il envoie une interruption SNMP, une notification à un administrateur réseau, ou les deux. La notification peut être soit un e-mail envoyé à un administrateur réseau soit une fenêtre contextuelle sur l'ordinateur de gestion.

1. Dans la configuration de l'action de proxy IMAP, sélectionnez Alarmes de Proxy et d'Antivirus.

1. Configurez les paramètres de notification pour l'action du action de proxy IMAP.
   Pour plus d'informations, voir Définir les préférences de journalisation et de notification.
2. Enregistrez les paramètres.

Si vous avez modifié une action de proxy prédéfinie, vous devrez cloner (copier) vos paramètres sur une nouvelle action au moment d'enregistrer les modifications.

Pour plus d'informations sur les actions de proxy prédéfinies, voir À propos des actions de proxy.

#### Voir aussi

À propos des stratégies de proxy et des ALG

À propos du Proxy IMAP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique