Rubriques Connexes

# Configurer des serveurs WINS et DNS

Les clients Mobile VPN utilisent les adresses de serveurs WINS (Windows Internet Name Server) et DNS (Domain Name System). DNS traduit les noms d'hôtes en adresses IP, tandis que WINS résout les noms NetBIOS en adresses IP. Ces serveurs doivent être accessibles à partir du Firebox ou de l'interface Firebox approuvée du Firebox. N'utilisez qu'un serveur DNS interne.

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation de DNS pour des requêtes via une connexion Mobile VPN, consultez la rubrique DNS et Mobile VPN.

La configuration réseau vous permet de spécifier les serveurs WINS et DNS à utiliser. Le transfert DNS n'est pas pris en charge pour les clients Mobile VPN.

Vous pouvez ajouter jusqu'à trois serveurs DNS. Toutefois, les clients Mobile VPN n'utilisent que les deux premiers de la liste.

Pour configurer les serveurs WINS et DNS, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page de configuration Interfaces apparaît.

1. Dans la zone de texte Serveur DNS ou Serveur WINS, saisissez les adresses principale et secondaire de chaque serveur DNS ou WINS.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. (Facultatif) Répétez les étapes 2 et 3 pour spécifier jusqu'à trois serveurs DNS.
4. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour configurer les serveurs WINS et DNS, à partir du Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet WINS/DNS.
   Les informations de l'onglet WINS/DNS apparaissent.

1. Dans la zone de texte Serveurs DNS, saisissez l'adresse IPv4 ou IPv6 pour chaque serveur DNS.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. (Facultatif) Répétez les étapes 3 et 4 pour spécifier jusqu'à trois serveurs DNS.
4. Dans les zones de texte Serveurs WINS, saisissez les adresses IPv4 primaire et secondaire des serveurs WINS.
5. Cliquez sur OK.

Pour les clients Mobile VPN IPSec, le Nom de Domaine spécifié dans les paramètres DNS du réseau sur le Firebox n'est pas utilisé comme suffixe de nom de domaine. Vous pouvez spécifier un suffixe de nom de domaine DNS dans le client VPN. Pour de plus amples informations, voir :

- Configurer le DNS du client Mobile VPN IPSec de WatchGuard
- Configurer le DNS dans le client VPN IPSec de Shrew Soft

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique