Rubriques Connexes

# Utiliser un serveur d'authentification de sauvegarde

Vous pouvez configurer un serveur d'authentification principal et de sauvegarde, quel que soit le type d'authentification tierce. Si le Firebox ne parvient pas à se connecter au serveur d'authentification principal après trois tentatives, le serveur principal est marqué comme inactif et un message d'alarme est généré. Le périphérique se connecte alors au serveur d'authentification de sauvegarde.

Si le Firebox ne parvient pas à se connecter au serveur d'authentification de sauvegarde, il essaie à nouveau de se connecter au serveur d'authentification principal après dix minutes. Une fois le délai d'inactivité écoulé, le serveur inactif est marqué comme actif.

Pour des procédures détaillées de configuration des serveurs d'authentification principal et de sauvegarde, voir la rubrique concernant la configuration de votre serveur d'authentification tierce.

- Configurer l'Authentification sur le Serveur RADIUS
- Configurer l'authentification sur le serveur VASCO
- Configurer l'authentification SecurID
- Configurer l'authentification LDAP
- Configurer l'Authentification Active Directory

#### Voir Aussi

À propos des serveurs d'authentification tierce

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique