Rubriques Connexes

# Configurer IPv6

En mode routage mixte, vous pouvez activer le protocole IPv6 pour tout type d'interface en plus de l'adresse IPv4. Toutes les fonctionnalités de Fireware ne sont pas prises en charge pour le trafic IPv6. Pour plus d'informations, voir À propos de la prise en charge IPv6.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres IPv6, voir :

- Configurer IPv6 pour une Interface Externe
- Configurer IPv6 pour une Interface Approuvée ou Facultative
- Configurer les paramètres de connexion IPv6
- Configurer un Serveur DHCP IPv6
- À propos de la Délégation de Préfixe DHCPv6

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique