Rubriques Connexes

# Structure de répertoire du lecteur USB

Le lecteur USB contient les répertoires des images de sauvegarde, des fichiers de configuration, des clés de fonctionnalité, des certificats et des données de diagnostics de votre Firebox.

Lorsque vous enregistrez une image de sauvegarde sur un lecteur USB, le fichier est enregistré dans un répertoire correspondant au numéro de série de votre Firebox. Autrement dit, vous pouvez stocker des images de sauvegarde pour plusieurs périphériques Firebox sur un même lecteur USB. Lorsque vous restaurez une image de sauvegarde, le logiciel récupère automatiquement la liste des images de sauvegarde stockées dans le répertoire associé à ce périphérique.

Pour chaque périphérique, la structure du répertoire sur le lecteur USB se présente comme suit, sn est remplacé par le numéro de série du Firebox :

    \sn\flash-images\

    \sn\configs\

    \sn\feature-keys\

    \sn\certs\

Les images de sauvegarde d'un périphérique sont enregistrées dans le répertoire \sn\flash-images. Le fichier d'image de sauvegarde enregistré dans le répertoire flash-images contient le Système d'Exploitation Fireware, la configuration du périphérique, les clés de fonctionnalité et les certificats. Les sous-répertoires \configs, \feature-keys et \certs ne sont pas utilisés pour les opérations de sauvegarde et de restauration sur un lecteur USB. Vous pouvez les utiliser pour stocker des clés de fonctionnalité, des fichiers de configuration et des certificats supplémentaires pour chaque périphérique.

Un répertoire situé à la racine de la structure de répertoire est également utilisé pour stocker l'image de sauvegarde d'autorestauration désignée.

    \auto-restore\

Lorsque vous désignez une image de sauvegarde à utiliser pour une restauration automatique, une copie du fichier d'image de sauvegarde sélectionné est chiffrée et enregistrée dans le répertoire \auto-restore, sous le nom de auto-restore.fxi. Vous ne pouvez enregistrer qu'une seule image d'autorestauration par lecteur USB.

Voici les méthodes à votre disposition pour créer une image de sauvegarde pour l'autorestauration :

- Dans Fireware Web UI, sélectionnez Système > Lecteur USB.
- Dans Firebox System Manager, sélectionnez Outils > Lecteur USB.

Si vous renommez et enregistrez manuellement une image de sauvegarde dans le répertoire d'autorestauration, le processus de restauration automatique ne fonctionnera pas correctement.

Un autre répertoire situé à la racine de la structure de répertoire est également utilisé pour stocker le cliché de support, le support technique WatchGuard s'en sert pour diagnostiquer les problèmes de votre Firebox.

    \wgdiag\

Pour plus d'informations sur le cliché de support, voir Utiliser un Lecteur USB pour Enregistrer un Cliché de Support.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique