Rubriques Connexes

# Modèles Pris en Charge par FireCluster

Pour configurer un FireCluster, vous devez avoir deux Firebox pris en charge de même modèle. Pour les modèles de Firebox qui prennent en charge les interfaces modulaires, les deux périphériques Firebox doivent posséder le même nombre et le même type de modules d'interface installés dans les mêmes emplacements.

Pour certains modèles de périphériques XTM, vous pouvez acheter une clé de licence pour procéder à une mise à niveau vers un modèle supérieur de la même famille. Vous devez d'abord ajouter la clé de fonctionnalité pour mettre à niveau le périphérique vers un modèle supérieur avant de pouvoir le configurer comme faisant partie d'un FireCluster avec un autre périphérique qui utilise un numéro de modèle supérieur.

FireCluster est entièrement pris en charge par tous les périphériques Firebox et XTM, sauf :

- les périphériques Firebox T10 qui ne prennent pas en charge FireCluster
- les périphériques XTM 25-W et 26-W, qui ne prennent en charge qu'un FireCluster actif/passif
- les périphériques XTM 21, 22 et 23 qui ne prennent pas en charge FireCluster
- Les périphériques FireboxV et XTMv ne prennent en charge qu'un seul FireCluster actif/passif dans un environnement VMware ESXi

Pour d'autres informations sur les FireCluster pour des modèles spécifiques de Firebox, consultez :

- À propos des FireCluster avec des Interfaces Modulaires
- À propos de FireCluster avec les Mises à Niveau de Modèles XTM
- À propos de FireCluster sur les Modèles Sans Fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique