Rubriques Connexes

# Paramètres d'interface standard

Lorsque le Firebox est en mode de routage mixte, vous pouvez le configurer pour envoyer le trafic réseau entre différents types d'interfaces réseau physiques et virtuelles. Le mode routage mixte est le mode de réseau par défaut ; il offre la plus grande souplesse pour les différentes configurations réseau. Vous devez toutefois configurer chaque interface séparément, et il vous faudra peut-être changer les paramètres réseau de chaque ordinateur ou client protégé par votre Firebox.

Pour tous les modes réseau pris en charge, vous pouvez configurer des paramètres communs pour chaque interface. Les options de configuration de l'interface disponibles dépendent du mode réseau et du type d'interface.

Pour les modèles de Firebox qui prennent en charge les interfaces modulaires, le nombre d'interfaces configurables dépend des modules installés. Pour plus d'informations, voir À propos des Interfaces Modulaires.

Pour modifier une interface réseau, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
2. Sélectionnez une interface et cliquez sur Modifier.
   La boîte de dialogue Configuration de l'interface apparaît.

Pour modifier une interface réseau, à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
2. Sélectionnez une interface et cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue Paramètres de l'interface s'ouvre.

Pour configurer les paramètres d'interface :

1. Dans la zone de texte Nom de l'interface (alias), vous pouvez utiliser le nom par défaut ou le modifier pour qu'il reflète plus précisément votre réseau et ses propres relations d'approbation.
   Vérifiez que le nom est unique parmi les noms d'interfaces, des tunnels et des groupes Mobile VPN. Vous pouvez utiliser cet alias avec d'autres fonctions, des stratégies de proxy par exemple, pour gérer le trafic réseau de cette interface.
2. (Facultatif) Dans la zone de texte Description de l'interface, décrivez l'interface.
3. Dans la liste déroulante Type d'interface, sélectionnez la valeur du type d'interface : Externe, Approuvée, Facultative, Personnalisée, Pont, VLAN, Agrégation de lien, ou Désactivée. Certains types d'interface ont des paramètres supplémentaires.
4. Configurez les paramètres d'interface.
   - Pour définir l'adresse IP d'une interface approuvée ou facultative, saisissez l'adresse IP en notation de barre oblique. Pour obtenir plus d'informations sur les adresses IP à utiliser pour les réseaux approuvés et facultatifs, voir À propos des Adresses IP Privées.
   - Pour obtenir des informations sur la façon d'attribuer une adresse IPv4 à une interface externe pour un périphérique en mode routage mixte, voir Configurer une interface externe.
   - Pour attribuer automatiquement des adresses IPv4 aux clients qui se connectent à une interface approuvée ou facultative, voir Configurer un Serveur DHCP IPv4 ou Configurer le Relais DHCP.
   - Pour des informations sur comment utiliser plusieurs adresses IP sur une même interface réseau physique, voir Ajouter une Adresse IP d'un Réseau Secondaire.
   - Pour configurer une interface afin d'utiliser une adresse IPv6 d'un périphérique en mode de routage mixte, voir Configurer IPv6 pour une Interface Externe et Configurer IPv6 pour une Interface Approuvée ou Facultative.
   - Pour obtenir des informations sur la configuration d'un pont réseau, voir Créer une configuration de pont réseau.
   - Pour obtenir des informations sur la configuration VLAN, voir Attribuer des interfaces à un VLAN.
   - Pour plus d'informations sur l'Agrégation de lien, voir À propos du regroupement des liaisons.
   - Pour désactiver une interface de votre configuration, voir Désactiver une interface.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique