Rubriques Connexes

# Afficher des Cartes de Déploiement Sans fil

Dans Fireware Web UI, vous pouvez utiliser l'onglet Cartes de la page Tableau de Bord > Contrôleur de Passerelle Sans Fil pour vous aider à visualiser votre réseau sans fil, déterminer la position de vos périphériques WatchGuard AP, vérifier les conflits sans fil pour optimiser votre environnement sans fil et contrôler les Rogue Access Point.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de cartes sans fil, voir Utiliser des Cartes de Contrôleur de la Passerelle Sans fil.

## Présentation des Cartes de Déploiement Sans fil

Sur la page Cartes, vous pouvez :

- Afficher une carte 2D de votre réseau sans fil.
- Consulter la fréquence, le canal, la puissance de transmission et le SSID utilisés par chaque radio.
- Vérifier les conflits de canaux sans fil.
- Afficher les BSSID (SSID de Diffusion) externes
- Trouvez des Rogue Access Points.

Vous pouvez sélectionner deux affichages :

- Carte de Couverture Sans Fil — Indique l'emplacement de vos périphériques AP les uns par rapport aux autres et montre la qualité de la connexion et les conflits de canaux entre eux.
- Carte de Conflit de Canaux — Indique l'emplacement de vos périphériques AP et des autres appareils sans fil du voisinage, les informations relatives au canal et à la bande passante de chaque périphérique, et les conflits de canaux sans fil entre les périphériques.

## Utiliser des Cartes pour le Positionnement de Périphérique AP

Vous pouvez utiliser la Carte de Couverture Sans Fil pour consulter une vue physique simulée de votre réseau sans fil et vous aider à placer les périphériques AP dans des emplacements optimaux pour obtenir une couverture maximale. Après l'analyse initiale, les cartes montrent la position relative de chaque périphérique WatchGuard AP. La Carte de Couverture Sans Fil est une représentation en deux dimensions de votre environnement. Par conséquent, les périphériques AP situés à différents étages de votre environnement peuvent vous sembler proches sur la carte, même si ils sont physiquement distants. Le point le plus important réside dans la force des connexions et des liens entre les périphériques AP.

Au sein d'un déploiement idéal, vos périphériques AP devraient être déployés à une distance équidistante les uns des autres, avec des lignes vertes solides ou en pointillés les reliant sur les cartes. Le réseau devrait ressembler à un maillage dans lequel est affiché autant de liens redondants que possible entre les périphériques AP afin de proposer une itinérance sans interruption aux clients sans fil.

Par exemple, dans ce réseau sans fil simple :

- Trois périphériques WatchGuard AP sont administrés par ce Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
- Les périphériques AP sont bien positionnés pour une couverture maximale.
- Les utilisateurs sans fil n'ont pas d'interruptions quand ils passent d'un périphérique AP à un autre.
- Les lignes vertes solides entre deux périphériques AP indiquent une forte connexion sans fil sans conflit de canal.

Aucun conflit avec d'autres périphériques sans fil de votre environnement n'est présent sur la Carte de Couverture Sans Fil. Ces informations sont affichées sur la carte Conflit de Canal.

Dans l'exemple suivant, le réseau est plus grand et le réseau sans fil présente plus de périphérique AP. Il existe quelques conflits de canaux entre les périphériques AP et les liens de connexion entre certains périphériques AP sont faibles.

- Ce Contrôleur de Passerelle Sans Fil gère sept périphériques WatchGuard AP.
- AP 100 et AP 200 sont proches physiquement, mais les conflits de canaux sont nombreux.
- Remote 102 est connecté à un signal faible, sans aucune connexion avec les autres périphériques AP. Un utilisateur sans fil pourrait perdre la connectivité s'il passait de Remote 102 à Remote 100.

## Consulter les Conflits de Canal Sans Fil

Utilisez la Carte de Conflit de Canal pour consulter tous les périphériques sans fil du voisinage et afficher tout conflit de canal existant entre les périphériques. Cette carte inclut tous les périphériques sans fil, y compris ceux qui ne sont pas gérés par votre Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

La couleur du périphérique AP indique la gravité du conflit de canal. Dans cet exemple, les deux périphériques AP100 ont un conflit de canal modéré et le périphérique AP200 a un conflit de canal significatif. Les autres périphériques non gérés sont affichés en gris. Les liens entre les périphériques AP sont verts pour indiquer que tous les conflits sans fil concernent des périphériques externes et qu'aucun périphérique WatchGuard AP de votre réseau n'est concerné.

Pour obtenir des informations détaillées concernant les connexions avec les autres périphériques sans fil, notamment les périphériques externes différents des périphériques WatchGuard AP de votre réseau, placez le curseur sur le périphérique AP200. La couleur et le détail de la ligne indiquent la gravité du conflit et la perte du signal.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le périphérique AP et les conflits de canal éventuels, cliquez avec le bouton droit sur un périphérique AP et sélectionnez Afficher les Détails. Ces informations comprennent une carte et un graphique présentant des détails sur les conflits de canal des périphériques à proximité.

Pour n'afficher que les périphériques présentant des conflits de canal avec votre périphérique AP, cochez la case Afficher uniquement les périphériques en conflit.

Dans le tableau, la colonne Conflit indique les périphériques présentant un conflit de canal avec le périphérique AP sélectionné. Vous pouvez utiliser cette information pour ajuster la configuration de votre radio sans fil et trouver un canal sans fil approprié (c'est-à-dire avec le moins d'interférences).

Pour mettre à jour la configuration du périphérique AP sélectionné, cliquez sur Configurer ce Point d'Accès.

Pour plus d'informations sur la modification de la configuration de la radio sans fil, voir Configurer les paramètres radio du périphérique AP.

Si le Canal Préféré Auto a été sélectionné, le périphérique AP sélectionne un canal approprié lorsqu'il redémarre.

Pour de plus amples informations concernant le redémarrage des périphériques AP, consultez Contrôler l'état du périphérique AP.

## Trouver des Rogue Access Points

Vous pouvez utiliser les Cartes de Déploiement Sans Fil pour détecter tous les points d'accès sans fil externes à portée de vos périphériques AP gérés sur votre réseau. Certains de ces points d'accès externe peuvent être des points d'accès pirates.

Un Rogue Access Point est tout point d'accès situé à portée de votre réseau, mais non reconnu comme point d'accès couplé ou exception configurée dans votre déploiement sans fil.

Un point d'accès non autorisé peut être installé par un utilisateur malveillant, mais il peut également s'agir d'un périphérique installé sans autorisation par une personne de votre organisation. Ces points d'accès représentent des risques de sécurité sur vos réseaux sans fil et filaires s'ils ne disposent pas des fonctionnalités de sécurité appropriées activées.

Le Contrôleur de Passerelle Sans Fil analyse réseau sans fil sur tous les modes et canaux sans fil à portée à la recherche d'autres périphérique sans fil.

Vous pouvez voir tous les périphériques et points d'accès sans fil dans les Cartes de Déploiement Sans Fil. Il s'agit notamment des périphériques AP gérés par votre Contrôleur de Passerelle Sans Fil sur la Carte de Couverture Sans fil et de l'ensemble des SSID et BSSID externes (SSID de Diffusion : l'adresse MAC est affichée si la diffusion du SSID est désactivée) de la Carte des Conflits de Canaux.

Cette carte peut vous aider à déterminer l'emplacement relatif des périphériques externes par rapport aux autres périphériques de votre réseau. Vous pouvez également cliquer sur les périphériques externes figurant sur la carte pour consulter leurs informations sans fil.

Sélectionnez l'onglet BSSID Externes pour consulter les SSID diffusés par les périphériques AP inconnus (l'adresse MAC est affichée si la diffusion du SSID est désactivée). Les Rogue Access Points (identifiés par un point rouge) sont des périphériques non appairés avec votre Contrôleur de Passerelle Sans Fil ou qui n'apparaissent pas dans votre liste d'exceptions aux Rogue Access Points.

Pour activer la détection des Rogue Access Point et ajouter des points d'accès à votre liste d'exceptions, voir Activer Rogue Access Point Detection.

La fonctionnalité Rogue Access Point Detection du Contrôleur de Passerelle Sans Fil et des périphériques WatchGuard AP gérés diffère de celle conçue pour les périphériques Firebox sans fil équipés de fonctionnalités sans fil intégrées.
Pour obtenir des informations concernant les différences entre les périphériques Firebox sans fil et les périphériques WatchGuard AP, consultez Solutions Sans fil WatchGuard. Pour obtenir des informations concernant Rogue Access Point Detection pour les périphériques Firebox sans fil, consultez Rogue Access Point Detection.

#### Voir aussi

Utiliser des Cartes de Contrôleur de la Passerelle Sans fil

Contrôler l'état du périphérique AP

Contrôler les clients sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique