Rubriques Connexes

# Utiliser des Cartes de Contrôleur de la Passerelle Sans fil

Dans Fireware Web UI, l'outil dynamique Cartes de Déploiement Sans Fil vous permet de visualiser votre environnement sans fil, de déterminer où installer les périphériques AP et de les configurer au mieux pour votre réseau. Utilisez les graphiques et les diagrammes disponibles sur les cartes pour voir les détails de l'emplacement et de la couverture (force du signal, bande sans fil et SSID) pour vos périphériques AP. Ainsi vous pourrez trouver tous les conflits de canaux et d'emplacement et optimiser votre scénario de déploiement.

La page Cartes comprend deux vues : la Carte de Couverture Sans Fil et la Carte des Conflits de Canaux. La Carte de Couverture Sans Fil montre l'emplacement de vos périphériques AP en relation les uns par rapport aux autres. La Carte des Conflits de Canaux affiche l'emplacement de vos périphériques AP et de tous les périphériques sans fil à proximité, ainsi que les détails de canal et de bande passante de chaque périphérique.

Avant de vous rendre sur la page Cartes pour consulter les périphériques AP, vérifiez que tous les périphériques AP sont en ligne et que les informations de chacun d'entre eux sont d'actualité. Si une modification a été effectuée sur un périphérique AP depuis la dernière analyse de la zone, un message d'avertissement concernant ce périphérique apparait sur la page Cartes. Vous devez à nouveau analyser les périphériques AP pour mettre à jour les données. Pour plus d'informations, consultezAnalyse des Périphériques présents dans la Zone.

Pour plus d'informations sur la page Cartes du Contrôleur de Passerelle Sans Fil, le Firebox doit tout d'abord rechercher les périphériques AP dans la zone :

1. Sélectionnez l'onglet Tableau de Bord > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La page de Contrôleur de Passerelle Sans Fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Cartes.
3. Si le Contrôleur de Passerelle Sans Fil n'a pas analysé récemment la zone, cliquez sur Afficher les Cartes.

Le Contrôleur de Passerelle Sans Fil analyse les périphériques AP présents dans la zone.

Les Cartes de Déploiement Sans Fil s'affichent, avec la Carte de Couverture Sans Fil sélectionnée par défaut.

## Lire les Cartes

Vos périphériques AP apparaissent sur les Cartes de Déploiement Sans Fil et sont représentés par des points colorés. La couleur des points dépend de la vue de la carte et de l'état du périphérique AP.

### Vue de la Carte de Couverture Sans Fil

Sur la Carte de Couverture Sans Fil, les périphériques AP apparaissent à leurs emplacements physiques les uns par rapport aux autres. La couleur du point d'un périphérique AP indique s'il utilise la bande et les filtres SSID que vous avez spécifiés.

| Utilise les bandes (Toutes, 2,4 GHz ou 5 GHz) et les SSID sélectionnés
| N'utilise pas la bande et les SSID sélectionnés
| Les rogue access points ne sont pas appairés à votre Firebox ou spécifiés en tant qu'exception rogue access point

### Vue de la Carte des Conflits de Canaux

Pour chaque périphérique AP présent sur la Carte des Conflits de Canaux, la couleur des points indique s'il existe des conflits de canaux entre vos périphériques AP et les autres points d'accès sans fil de la zone.

| Pas de conflits de canaux
| Conflits de canaux modérés
| Conflits de canaux importants
| N'utilise pas la bande et les SSID sélectionnés
| Les points d'accès externes n'appartenant pas à votre déploiement et non couplés à votre Firebox
| Les rogue access points ne sont pas appairés à votre Firebox ou spécifiés en tant qu'exception rogue access point

### Liaisons Entre les Points d'Accès

Sur les deux Cartes de Déploiement Sans Fil, le connecteur relie les périphériques AP et les autres points d'accès sans fil sont affichés sous la forme de lignes créant un schéma. La couleur de chaque ligne représente l'état des conflits de canaux entre les points d'accès. La longueur et le schéma de la ligne représentent la force du signal entre les points d'accès.

Couleurs des lignes de liaison
| Pas de conflits de canaux
| Conflits de canaux modérés
| Conflits de canaux importants
Schémas des lignes de liaison
| Force de l'intensité du signal
| Bonne intensité du signal
| Faible intensité du signal

### Utiliser la Légende

Pour vous aider à lire les Cartes de Déploiement Sans Fil, vous pouvez consulter la Légende qui apparait sur les deux pages Cartes.

1. En haut des pages Carte de Couverture Sans Fil ou Carte des Conflits de Canaux, cliquez sur Légende .
   La boîte de dialogue Cartes du Contrôleur de Passerelle sans fil apparaît.
2. Consultez les définitions des icônes et des liens relatifs aux Points d'Accès.

Cliquez sur Suivant dans la légende pour voir la page suivante de la Légende des Cartes du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Cliquez sur Précédent pour voir la page précédente de la Légende des Cartes du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Cliquez sur Fermer pour quitter la Légende.

## Sélectionner une Vue Bande radio

Pour vous aider à affiner l'affichage des périphériques AP qui apparaissent sur la page Carte, vous pouvez choisir les bandes radio à afficher sur la carte : 2,4 Ghz, 5 Ghz, ou les deux. La vue par défaut affiche toutes les connexions entre les périphériques AP. Les périphériques AP apparaissant dans la vue bande radio sont représentés par des points colorés et les liaisons entre eux indiquées par des lignes de couleur, comme décrit dans les rubriques précédentes. Lorsque vous sélectionnez une option pour inclure une seule bande radio sur l'affichage de la carte, les périphériques qui n'utilisent pas cette bande radio ne disparaissent pas de la carte. À la place, ils sont représentés par des points gris et ne sont pas accompagnés d'une ligne colorée indiquant les liaisons vers les autres périphériques.

### Afficher les Bandes Radio de 2,4 GHz

Pour présenter uniquement sur l'affichage de la carte les connexions des périphériques AP utilisant la bande 2,4 GHz, cliquez sur 2,4 GHz au-dessus de la carte.
L'affichage de la carte se met à jour de manière à afficher uniquement les liens avec vos périphériques AP locaux utilisant la bande 2,4 GHz.

Les périphériques AP utilisant la bande 2,4 GHz sont représentés par un point bleu. Les périphériques AP utilisant la bande 5 GHz sont représentés par un point gris.

### Afficher les Bandes Radio de 5 GHz

Pour afficher uniquement les périphériques AP utilisant la bande 5 GHz sur la carte, cliquez sur 5 GHz au-dessus de la carte.
L'affichage de la carte se met à jour de manière à afficher uniquement les liaisons avec vos périphériques AP locaux utilisant la bande 5 GHz.

Les périphériques AP utilisant la bande 5 GHz sont représentés par un point bleu. Tout périphérique AP utilisant la bande 2,4 GHz est indiqué par un point gris.

### Afficher Toutes les Bandes Radio

Pour afficher uniquement les périphériques AP utilisant les bandes 2,4 GHz ou 5 GHz sur la carte, cliquez sur Toutes au-dessus de la carte.
L'affichage de la carte se met à jour de manière à afficher les liaisons avec tous vos périphériques AP locaux.

Lorsque l'option Toutes est sélectionnée, tous les périphériques AP de la carte sont représentés par un point bleu.

## Filtrer les Cartes par SSID

Une autre méthode pour vous aider à améliorer davantage votre visualisation des périphériques AP qui apparaissent sur les pages Cartes consiste à choisir les SSID à afficher sur les cartes. La vue par défaut affiche tous les périphériques AP. Les périphériques AP qui utilisent le SSID que vous avez sélectionné sont représentés par des points colorés et indiquent par des lignes de couleur les liaisons avec les autres périphériques AP, comme décrit dans les rubriques précédentes. Lorsque vous sélectionnez une option pour n'afficher qu'un SSID sur la carte, les autres périphériques AP ne disparaissent pas de la carte. Ils sont alors représentés par des points gris et ne sont pas accompagnés d'une ligne colorée indiquant les liaisons vers les autres périphériques AP.

Pour sélectionner le SSID à afficher sur la page Cartes :

1. Dans la liste déroulante Afficher Tous les SSID, sélectionnez un SSID.

La page Cartes se met à jour pour afficher les périphériques utilisant le SSID que vous avez sélectionné.

1. Pour afficher tous les SSID disponibles sur les cartes, sélectionnez Afficher Tous les SSID.

## Points d'Accès d'Ancrage

L'affichage de la page Cartes étant généré dynamiquement, les périphériques apparaissant sur les cartes se déplacent en fonction de leur emplacement physique et peuvent souvent chevaucher un autre périphérique. Pour rendre l'affichage des connexions et des conflits potentiels vers d'autres points d'accès plus lisible, vous pouvez ancrer un périphérique AP à un emplacement particulier sur la carte.

Une fois vos périphériques AP ancrés, la longueur des lignes de liaison entre vos périphériques AP et les points d'accès externes n'indique plus la force du signal entre les périphériques.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour les deux options d'affichage de la page Cartes. Elle peut se révéler très utile pour la Carte des Conflits de Canaux car de nombreux périphériques et SSID peuvent se superposer sur la carte.

Pour ancrer des périphériques AP :

1. En haut de la page Cartes, cochez la case Points d'Accès Fixes.
   Tous les points d'accès sur les cartes sont ancrés à leur emplacement actuel.
2. Sélectionnez un périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez chaque périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement.

Sélectionnez chaque périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement.

Sélectionnez chaque périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement.

Sélectionnez chaque périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement.

Sélectionnez chaque périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement.

Sélectionnez chaque périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement.

Sélectionnez chaque périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement.

Sélectionnez chaque périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement.

Sélectionnez chaque périphérique AP et déplacez-le à un autre emplacement.

## Déplacer un Point d'Accès

Lorsque plusieurs périphériques AP apparaissent sur vos cartes, la lecture des connexions avec les autres périphériques AP de la carte peut être difficile. Pour voir plus simplement les connexions à un périphérique AP, vous pouvez utilisez votre souris pour sélectionner un périphérique AP et le déplacer manuellement vers un autre emplacement de la carte. Si vous avez coché la case Points d'Accès Fixes, lorsque vous déplacez le périphérique AP vers un autre emplacement de la carte, il s'ancre automatiquement à ce nouvel endroit.

Lorsque le curseur de votre souris survole un périphérique AP, le point coloré et le texte relatif à ce périphérique se développent de sorte que vous puissiez mieux voir le périphérique AP et le sélectionner.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

Sélectionnez un périphérique AP avec la souris et déplacez-le vers un autre emplacement sur la carte.

## Voir les Informations et les Détails du Point d'Accès

Lorsque vous choisissez un périphérique AP sur l'une des cartes, vous pouvez cliquer dessus pour consulter ses informations. Les informations disponibles incluent :

- Utilisateurs En Cours — Nombre d'utilisateurs connectés actuellement
- Utilisation de la Bande Passante — Quantité de bande passante utilisée sur le périphérique AP, en kilo-octets
- IP — L'adresse IP du périphérique AP
- SSID Les SSID du périphérique AP
- Radio 1 — Les paramètres de Radio 1
- Radio 2 — Les paramètres de Radio 2
- Modèle — Le numéro du modèle du périphérique AP
- Numéro de Série — Le numéro de série du périphérique AP
- Emplacement — Emplacement actuel du périphérique AP

Si vous sélectionnez un point d'accès externe (petit point bleu clair), les détails suivants s'affichent :

- BSSID — Le numéro BSSID attribué au point d'accès externe
- Canal — Canal sans fil utilisé par le point d'accès externe

Pour afficher des informations plus détaillées sur le périphérique AP ou le point d'accès externe sélectionné :

Cliquez sur Voir les Détails.
La page détaillée du périphérique AP ou du point d'accès sélectionné s'affiche.

La page Détails concernant un périphérique AP ou un point d'accès externe inclut une version réduite de la carte pour le périphérique sélectionné qui n'affiche que les connexions de ce périphérique AP ou de ce point d'accès externe.

Tous les détails apparaissant dans la boîte de dialogue Informations sont inclus, ainsi que le tableau d'utilisation de la bande passante pour chaque canal radio (2,4 GHz et 5 GHz) et le tableau des détails de connexion de tous les points d'accès sans fil dans la zone.

Page des Détails d'un périphérique AP appairé.

La page Détails pour un périphérique point d'accès externe.

Pour plus d'informations concernant uniquement les points d'accès sans fil dont un canal est en conflit avec le périphérique AP ou le point d'accès externe :

Cochez la case Afficher uniquement les périphériques en conflit.
La page d'informations se met à jour pour supprimer tous les périphériques n'ayant pas de canal en conflit avec le périphérique AP.

Si vous trouvez des conflits de canaux dans la configuration de votre périphérique AP et que vous souhaitez modifier cette dernière, vous pouvez cliquer sur Configurer ce Point d'Accès pour vous rendre directement à la page Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil du périphérique AP sélectionné.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre périphérique AP, voir Configurer les Périphériques AP avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Pour voir les informations d'un autre périphérique AP, sélectionnez un autre périphérique AP dans la liste déroulante Points d'Accès.

Pour retourner à la page Cartes précédente, cliquez sur Tous les Points d'Accès dans l'aide à la navigation.

## Rechercher les Périphériques dans la Zone

En haut à droite de la page Cartes, vous pouvez consulter le temps passé depuis la dernière recherche de localisation des périphériques AP actifs et de tous les autres périphériques locaux, de point d'accès externe et sans fil par votre Firebox. Les informations de chaque recherche sont mises en cache sur la carte pendant 8 heures. Pour mettre à jour les données de localisation s'affichant sur la page Cartes, vous devez effectuer manuellement une nouvelle analyse de la zone.

Pour effectuer une nouvelle analyse de la zone :

En haut à droite de la page Cartes, cliquez sur Chercher à Nouveau.

Le Firebox analyse la zone à la recherche de tous les périphériques AP actifs et des autres périphériques sans fil.

#### Voir aussi

Surveiller les Connexions Sans Fil (Contrôleur Sans Fil de Passerelle)

Configurer les Périphériques AP avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Solutions Sans fil WatchGuard

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique