Rubriques Connexes

# Lire les Tables de Routage de Firebox

Dans l'onglet Rapport d'État de Firebox System Manager, ou dans la Page d’État Système Routes dans Fireware Web UI, vous pouvez voir la table de routage interne de votre Firebox.

Les fonctionnalités disponibles dans WatchGuard System Manager (WSM) peuvent différer selon les versions de Fireware. Si votre Firebox n'est pas sous le SE Fireware v11.10.x ou une version plus récente, les informations de cette rubrique d'Aide peuvent s'avérer inadéquates pour votre Firebox.

Pour obtenir des instructions afin de réaliser les procédures de cette rubrique pour un Firebox fonctionnant sous une version antérieure de Fireware, voir :

Consulter les Tables de Routage dans l'Aide de WatchGuard System Manager v11.9.x

## Afficher les Tables de Routage de Firebox

Vous pouvez afficher les tables de routage de Firebox dans Firebox System Manager ou Fireware Web UI.

Pour consulter une table de routage dans WatchGuard System Manager :

1. Démarrer Firebox System Manager.
2. Sélectionnez l'onglet Rapport d'état.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Routes.
   Cette section montre la table de routage interne de votre Firebox.

Dans le Rapport d'état, les routes apparaissent dans des tables séparées au sein de la section routes.

Pour consulter la table de routage dans l'interface Fireware Web UI :

1. Se connecter à Fireware Web UI.
2. Sélectionnez État du Système > Routes.
   Cette page montre la table de routage interne de votre Firebox.

Les routes dans la table de routage interne du Firebox incluent :

- Les routes que le Firebox obtient à partir des processus de routage dynamiques exécutés sur le périphérique (protocoles RIP, OSPF et BGP)
- Les routes du réseau (statique) permanent ou les routes hôtes que vous ajoutez, tant qu'il y a une route pour la passerelle spécifiée.
- Les routes automatiquement créées par le Firebox en fonction des informations de configuration du réseau

Si votre Firebox détecte qu'une interface externe est inaccessible, il supprime tous les routes statiques ou dynamiques qui l'utilisent. Cela peut arriver si l'hôte spécifié dans les paramètres de surveillance de Liaison Multi-WAN ne répond plus ou si le lien Ethernet physique est en panne.

## Informations de la Table de Routage

Dans Fireware v11.0 et supérieure, le Rapport d'État a deux tables de routage :

Routes IPv4

Affiche les 100 premières routes IPv4, y compris les routes d'interface virtuelle IPv4 statiques, dynamiques, connectés, et BOVPN.

Routes IPv6

Affiche les 100 premières routes IPv6, y compris les routes d'interface virtuelle IPv6 statiques, dynamiques, connectés, et BOVPN.

Les informations qui apparaissant pour chaque route comprennent :

- La destination — l'adresse IP de destination de la route
- La passerelle — pour une route IPv4, l'adresse IP de la passerelle utilisée par la route.
- Le masque de sous-réseau — pour une route IPv4, le masque de sous-réseau de l'adresse IP de destination.
- Le saut suivant — pour une route IPv6, l'adresse IP du saut suivant de la route
- La métrique — la métrique du routage ou coût de la route. Un nombre inférieur indique un coût inférieur et une priorité de route plus importante
- L'interface — l'interface vers laquelle les paquets de cette route seront envoyés, par exemple eth0 pour l'interface 0
- Les indicateurs — les indicateurs de route indiquent les caractéristiques de la route

Voici les indicateurs les plus courants :

- U indique qu'une route est activée
- H indique une route vers un hôte
- G indique qu'une route IPv4 utilise une passerelle externe ou une route IPv6 qui utilise le saut suivant
- D indique une route dynamique

Dans le Rapport d'État, chaque table de routage peut afficher un maximum de 100 routes. Si il y a plus de 100 route, vous pouvez utiliser Fireware Web UI ou CLI pour voir une liste filtrée des routes.

#### Voir aussi

Statistiques du trafic et des performances (Rapport d'état)

Routes et Routage

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique