Rubriques Connexes

# Réinitialiser un WatchGuard AP

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour réinitialiser un périphérique WatchGuard AP et restaurer ses paramètres d'usine par défaut :

- Réinitialisez le périphérique AP depuis le Contrôleur de Passerelle Sans Fil
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation du périphérique AP
- Découplez le périphérique AP
- Désactivez le déploiement automatique des périphériques AP déployés automatiquement
- Réinitialisez le périphérique AP depuis le Web UI local du point d'accès

Lorsque vous réinitialisez un périphérique AP et restaurez ses paramètres d'usine par défaut, vous devez à nouveau le découvrir et le coupler. Pour plus d'informations, voir Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un périphérique WatchGuard AP100, AP102, AP200 ou AP300 suite à sa réinitialisation, il est possible qu'il fonctionne en mode Sans Echec. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Récupérer un périphérique AP en mode sans échec.

## Réinitialiser un périphérique WatchGuard AP depuis le Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Pour réinitialiser le périphérique AP depuis le Contrôleur de Passerelle Sans Fil, votre Firebox doit exécuter Fireware v11.11.4 ou une version ultérieure.

Pour réinitialiser le périphérique AP dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez l'onglet Tableau de Bord > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.
3. Sélectionnez un Point d'Accès.
4. Dans la liste déroulante Actions, sélectionnez Réinitialiser et Restaurer les Paramètres d'Usine par Défaut.

Pour réinitialiser le périphérique AP dans Firebox System Manager :

1. Sélectionnez l'onglet Contrôleur de passerelle sans fil.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.
3. Sélectionnez un Point d'Accès.
4. Dans la liste déroulante Actions, sélectionnez Réinitialiser et Restaurer les Paramètres d'Usine par Défaut.

## Réinitialiser un WatchGuard AP avec le Bouton de Réinitialisation

La procédure de réinitialisation à votre disposition dépend de la version du microprogramme de votre périphérique AP ou du modèle de point d'accès.

Pour réinitialiser un AP100, AP102, AP200 ou AP300 exécutant le microprogramme v1.2.9.2 ou une version ultérieure :

1. Tandis que le périphérique AP est allumé, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation.
2. Après 5 secondes, relâchez le bouton de réinitialisation.
   Si vous appuyez brièvement (moins de 5 secondes) sur le bouton de réinitialisation, le périphérique AP redémarre mais il n'est pas réinitialisé et les réglages d'usine par défaut ne sont pas appliqués.

Pour réinitialiser un AP100, AP102, AP200 ou AP300 exécutant le microprogramme v1.2.9.1 ou une version antérieure :

1. Tandis que le périphérique AP est allumé, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation.
2. Après 12 secondes, relâchez le bouton de réinitialisation.

Pour réinitialiser un AP120, AP320 ou AP322 :

1. Débranchez le câble d'alimentation ou le câble Ethernet connecté à l'alimentation PoE.
2. Insérez une épingle ou un trombone dans l'orifice du bouton de Réinitialisation.
3. Tandis que vous appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation, rebranchez le câble d'alimentation.
4. Continuez à appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 60 secondes jusqu'à ce que les voyants Alimentation, LAN et 2,4 GHz s'allument en vert.

Pour réinitialiser un AP420 :

1. Insérez une épingle ou un trombone dans l'orifice du bouton de Réinitialisation.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent pour indiquer que le périphérique AP a redémarré.

## Découpler un WatchGuard AP

Lorsque vous découplez un périphérique AP d'un Firebox, il restaure ses paramètres d'usine par défaut.

Pour plus d'informations, voir Découpler un périphérique AP.

## Réinitialiser des Périphériques WatchGuard AP Déployés Automatiquement

Les périphériques AP déployés automatiquement sont réinitialisés et leurs paramètres usine par défaut sont restaurés si vous désactivez la fonctionnalité de Déploiement Automatique.

Pour plus d'informations, voir À propos du Déploiement Automatique de Périphérique AP.

## Réinitialiser un Périphérique WatchGuard AP depuis le Web UI du Point d'Accès.

(AP100, AP102, AP200 et AP300 uniquement)

Pour réinitialiser un périphérique AP dans le Web UI du Point d'Accès :

1. Connectez-vous au Web UI local du Point d'Accès WatchGuard.
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez État.
   La page État du point d'accès apparaît.
3. Cliquez sur Réinitialiser et Restaurer les Paramètres d'Usine par Défaut.

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation du Web UI local du Point d'Accès WatchGuard, consultez Utiliser le Web UI de point d'accès WatchGuard.

#### Voir aussi

Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique