Rubriques Connexes

# Configurer un routage IPv6 avec RIPng

Utilisez le protocole RIPng pour effectuer un routage dynamique entre les réseaux IPv6.

Pour configurez le protocole RIPng dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Routage Dynamique.
   La page Routage Dynamique apparaît.
2. Activez la case à cocher Activer le routage dynamique.
3. Sélectionnez l'onglet RIPng.
4. Activez la case à cocher Activer.

5. Copiez et collez le texte du fichier de configuration de votre démon de routage dans la fenêtre.
6. Cliquez sur Sauvegarder.
   Si nécessaire, Fireware XTM ajoute automatiquement la stratégie de routage dynamique requise ou active une stratégie de routage dynamique existante (le cas échéant).

Pour configurer RIPng dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Routage Dynamique.
   La boîte de dialogue Configuration du Routage Dynamique apparaît.
2. Activez la case à cocher Activer le routage dynamique.
3. Sélectionnez l'onglet RIPng.

2. Cochez la case Activer RIPng.
3. Cliquez sur Importer pour importer un fichier de configuration de démon de routage, ou copiez et collez votre fichier de configuration dans la zone de texte.
4. Cliquez sur OK.
   S'il n'existe pas de stratégie de routage dynamique active, Policy Manager vous demande si vous souhaitez ajouter la stratégie requise.
5. Cliquez sur Oui pour ajouter la stratégie de routage dynamique requise.
   Policy Manager ajoute la stratégie de routage dynamique requise ou active une stratégie RIP existante (le cas échéant).

Lorsque vous activez RIPng, la stratégie de routage dynamique qui est automatiquement créée s'appelle DR-RIPng-Allow. Vous pouvez modifier cette stratégie pour ajouter une authentification et restreindre la stratégie à une écoute sur les interfaces appropriées uniquement. La stratégie DR-RIPng-Allow est configurée pour autoriser les multidiffusions RIPng vers les adresses de multidiffusion réservées à RIPng, FF02::9.

Une fois le Firebox et le routeur BGP configurés, vous pouvez consulter la table de routage pour vérifier que le Firebox ait bien reçu les mises à jour de route de la part du routeur RIPng.

Dans Firebox System Manager, sélectionnez l'onglet Rapport d'État pour afficher les routes dynamiques.

Dans Fireware Web UI, sélectionnez État du Système > Routes pour afficher les routes dynamiques.

#### Voir aussi

À propos du Protocole RIP et RIPng (Routing Information Protocol)

Exemple de Fichier de Configuration de Routage RIPng

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique