Rubriques Connexes

# Activer un Point d'Accès sur un Point d'Accès sans fil

Vous pouvez activer un point d'accès pour tout réseau sans fil activé sur un périphérique Firebox sans fil. Lorsque vous activez un point d'accès, vous devez sélectionner une interface pour le point d'accès. Dans la configuration de point d'accès, il y a trois noms d'interface qui correspondent aux trois points d'accès sans fil que vous pouvez activer sur le périphérique Firebox sans fil :

Nom d'Interface | Point d'Accès Sans Fil
--- | ---
WG-Wireless-Access-Point1 | Points d'Accès 1
WG-Wireless-Access-Point2 | Points d'Accès 2
WG-Point-Accès-Sans-Fil3 | Points d'Accès 3

Dans la configuration du point d'accès, seuls les points d'accès sans fil activés apparaissent dans la liste des interfaces que vous pouvez sélectionnées.

Après avoir activé un point d'accès dans la configuration du périphérique Firebox à partir de Policy Manager, vous devez enregistrer la configuration de l'appareil sans fil avant de configurer un point d'accès à l'un des réseaux sans fil activés.

Pour activer un point d'accès, sélectionnez Authentification > Point d'Accès.

Les paramètres de configuration de point d'accès pour les Firebox filaires et sans fil sont configurés dans les paramètres d'authentification de votre périphérique Firebox.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès, voir Configurer un Point d'Accès.

#### Voir aussi

Activer un point d'accès sur un périphérique AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique