Rubriques Connexes

# À propos des paramètres radio sans fil

Les Firebox sans fil WatchGuard envoient et reçoivent par radiofréquence le trafic des ordinateurs équipés de cartes Ethernet sans fil.

Pour afficher et modifier les paramètres radio à partir de Fireware Web UI :

1. Se Connecter à Fireware Web UI.
2. Sélectionnez Réseau > Sans fil.
   La page Sans fil s'affiche. Les paramètres radio sont affichés au bas de la page.

Pour afficher et modifier les paramètres radio à partir de Policy Manager :

1. Ouvrez Policy Manager.
2. Sélectionnez Réseau > Sans fil.
   La boîte de dialogue Configuration sans fil s'affiche.

Les Paramètres radio sont affichés en bas de cette boîte de dialogue.

## Le réglage du pays est automatique

En raison des différentes dispositions réglementaires dans le monde, les paramètres radio autorisés sont spécifiques à chaque pays. En conséquence, chaque fois que vous allumez un périphérique Firebox sans fil, celui-ci contacte un serveur WatchGuard pour déterminer le pays et les paramètres autorisés par celui-ci. Pour confirmer que votre Firebox puisse contacter le serveur WatchGuard, vérifiez que le périphérique dispose d'une connexion Internet. Après que le pays est identifié, vous pouvez définir tous les paramètres radio sans fil pris en charge et autorisés dans ce pays.

Pour mettre à jour la région, votre Firebox doit utiliser un serveur DNS valide. Pour de plus amples informations concernant la configuration du serveur DNS du Firebox, consultez Ajouter des adresses de serveurs WINS et DNS.

Quand vous paramétrez pour la première fois un périphérique Firebox sans fil, le pays n'est parfois pas affiché sur la page Configuration Sans Fil de Policy Manager. En effet, après la première connexion du Firebox à Internet, Policy Manager doit se connecter au Firebox pour obtenir le paramètre du pays, s'il a été détecté.

Pour mettre à jour la configuration avec le paramètre de pays du Firebox sans fil à partir de Policy Manager :

1. Cliquez sur Télécharger.
   La boîte de dialogue Télécharger les informations de pays s'affiche.

1. Entrez le mot de passe d'état du Firebox (lecture seule).
   Le Pays est mis à jour pour afficher le paramètre pays du Firebox.

Dans la boîte de dialogue Configuration sans fil, le paramètre Pays indique le pays détecté par le périphérique. Le paramètre Pays ne peut être modifié. Les options proposées pour les autres paramètres radio sont conformes aux dispositions réglementaires du pays détecté par le périphérique.

Si le Firebox sans fil ne parvient pas à se connecter au serveur WatchGuard, le pays est inconnu et présenté comme Par Défaut. Dans ce cas-là, vous ne pouvez choisir qu'un ensemble limité de paramètres radio sans fil, ceux qui sont autorisés dans tous les pays. Le Firebox sans fil essaiera sur une base régulière de se connecter au serveur WatchGuard pour identifier le pays et les paramètres radio sans fil autorisés.

Si le Firebox sans fil n'a pas encore de pays défini, ou si le pays n'est pas à jour, vous pouvez forcer le périphérique à mettre à jour les informations de pays sans fil.

Pour mettre à jour la Région de Radio Sans Fil à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez État du Système > Statistiques Sans Fil.
2. Cliquez sur Mettre à jour les informations de pays.
   Le Firebox sans fil contacte un serveur WatchGuard pour déterminer la région d'exploitation active.

Pour mettre à jour la Région de Radio Sans Fil à partir de Firebox System Manager :

1. Démarrer Firebox System Manager
2. Sélectionnez Outils > Mettre à Jour la Région de Radio Sans Fil.
   Le Firebox sans fil contacte un serveur WatchGuard pour déterminer la région d'exploitation active.

## Sélectionner la Bande de Fréquences et le Mode Sans Fil

Le Firebox sans fil WatchGuard prend en charge deux bandes de fréquences, à savoir 2,4 GHz et 5 GHz. La bande passante que vous choisissez et le pays déterminent les modes sans fil pris en charge. Sélectionnez la Bande compatible avec le mode sans fil que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez ensuite le mode dans la liste déroulante Mode sans fil.

La bande passante 2,4 GHz prend en charge ces modes sans fil :

802.11n, 802.11g et 802.11b

Ce mode par défaut pour la bande de 2,4 GHz est le paramètre recommandé. Ce mode permet au Firebox sans fil de se connecter à des appareils qui utilisent 802.11n, 802.11g ou 802.11b.

802.11b, 802.11g

Ce mode permet au Firebox sans fil de se connecter aux périphériques qui utilisent 802.11g ou 802.11b.

802.11n et 802.11g

Ce mode permet au Firebox sans fil de se connecter aux périphériques qui utilisent 802.11n ou 802.11g.

802.11b

Ce mode permet au Firebox sans fil de se connecter à des appareils qui utilisent 802.11b.

La bande passante 5 GHz prend en charge ces modes sans fil :

802.11a et 802.11n

Mode par défaut de la bande passante 5 GHz. Ce mode permet au Firebox sans fil de se connecter à des périphériques qui utilisent 802.11a ou 802.11n.

802.11a UNIQUEMENT

Ce mode permet au Firebox sans fil de se connecter à des appareils qui utilisent 802.11a.

802.11n et 802.11ac (pour les périphériques qui prennent en charge la norme 802.11ac)

Ce mode permet au Firebox sans fil de se connecter aux périphériques qui utilisent les normes 802.11n et 802.11ac.

Une baisse considérable des performances risque de se produire si vous choisissez un mode sans fil prenant en charge plusieurs normes 802.11. Cette baisse est due en partie à la compatibilité en aval indispensable quand des périphériques utilisant des modes plus lents sont connectés. Les périphériques lents accaparent d'ordinaire le débit, car l'envoi ou la réception d'une même quantité de données leur demande beaucoup plus de temps, car ils utilisent un mode plus lent.

La bande 5 GHz fournit un meilleur rendement que la bande 2,4 GHz, mais elle est incompatible avec certains périphériques sans fil. Sélectionnez la bande passante et le mode en fonction des cartes sans fil dans les périphériques qui se connecteront au Firebox sans fil.

## Sélection du canal

Les canaux disponibles varient selon le pays et le mode sans fil que vous choisissez. Par défaut, le Canal est réglé sur Auto. Quand le canal est défini sur Auto, le Firebox sans fil sélectionne automatiquement un canal silencieux dans la liste pour la bande sélectionnée. Ou, vous pouvez sélectionner un canal particulier dans la liste déroulante Canal.

## Largeur de Canal et Canal d'Extension

Vous pouvez configurer une radio de manière à utiliser une largeur de canal de 20, 40 ou 80 MHz. Pour définir la largeur de canal de chaque radio, configurez la Largeur de Canal.

Sélectionnez un paramètre pour la Largeur de Canal :

20 MHz

Ce mode fixe la largeur de canal de la radio à 20 MHz. Cela est le paramètre par défaut.

40 MHz

Ce mode définit la largeur de canal de la radio sur 40 MHz. Ce mode suppose qu'aucun autre point d'accès 802.11a/b/g n'utilise le même canal.

80 MHz

Ce mode définit la largeur de canal de la radio à 80 MHz. Ce mode est uniquement destiné au protocole 802.11ac/n.

Canal d'extension

Indique si la radio ajoute une largeur du canal de 20 MHz au-dessus ou en dessous du canal sélectionné.

## Puissance de Transmission

Vous pouvez choisir de régler la puissance d'émission maximale pour limiter ou étendre la distance de transmission des signaux sans fil. Vous pouvez régler la puissance d'émission de 3 dBm à 20 dBm, ou définir la valeur sur Auto. La limite par défaut (Auto) est fixée à 20 dBm. La puissance d'émission ne peut pas dépasser les limites réglementaires fixées par votre région.

Pour régler la puissance d'émission :

Dans la liste Puissance de Transmission, sélectionnez une valeur.

## seuil de fragmentation

Fireware vous permet de définir la taille maximale de la trame pouvant être envoyée par le Firebox sans fil sans être fragmentée. Il s'agit du seuil de fragmentation. Ce paramètre change rarement. Il est défini par défaut sur la taille maximale de trame de 2 346, ce qui signifie qu'aucune trame envoyée à des clients sans fil n'est fragmentée. Il s'agit de la configuration la plus adaptée à la plupart des environnements.

Pour plus d'informations, voir Modifier le seuil de fragmentation.

## Seuil RTS

RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send) aide à éviter les problèmes susceptibles de se produire lorsque des clients sans fil reçoivent des signaux provenant de plusieurs points d'accès sans fil sur le même canal. Il est déconseillé de modifier le seuil RTS par défaut. Lorsque le seuil RTS est sur 2 346 (réglage par défaut), RTS/CTS est désactivé.

Pour plus d'informations, voir Modifier le seuil RTS.

#### Voir aussi

Activer les Connexions Sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique