Rubriques Connexes

# Configuration du Périphérique WatchGuard AP

Vous pouvez connecter plusieurs périphériques WatchGuard AP aux réseaux approuvés, personnalisés ou facultatifs d'un Firebox et les gérer depuis un Firebox câblé ou sans fil. Vous configurez le Contrôleur d'Accès de Passerelle sur votre Firebox pour gérer vos périphériques WatchGuard AP. Vous pouvez également configurer et gérer certains périphériques WatchGuard AP depuis WatchGuard Wi-Fi Cloud.

Les paramètres de configuration des périphériques WatchGuard AP se situent dans le menu Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil du Firebox.

Pour de plus amples informations, consultez :

- Solutions Sans fil WatchGuard
- À propos de la Configuration du Périphérique AP
- À Propos de WatchGuard Wi-Fi Cloud
- À propos de l'Activation du Périphérique AP
- Planifier le Déploiement de votre Périphérique AP Sans Fil
- Aperçu du déploiement du périphérique WatchGuard AP
- Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP
- Ajouter Manuellement un Périphérique AP
- Configurer les Périphériques AP avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil
- Configurer les paramètres radio du périphérique AP
- Configurer les Paramètres du Périphérique AP
- Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil
- Configurer les SSID du périphérique WatchGuard AP
- Configurer les Paramètres de Sécurité de SSID
- Magasin d'Approbations des Périphériques AP
- Mettre à jour le Microprogramme du Périphérique AP sur le Contrôleur de Passerelle Sans Fil
- Contrôler l'état du périphérique AP
- Contrôler les clients sans fil
- Dépanner les Périphériques AP
- Afficher des Cartes de Déploiement Sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique