Rubriques Connexes

# Configurer un Routage IPv4 avec RIP

Pour configurez le protocole RIP dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Routage Dynamique.
   La page Routage Dynamique apparaît.
2. Activez la case à cocher Activer le routage dynamique.
3. Sélectionnez l'onglet RIP.

2. Activez la case à cocher Activer.

5. Copiez et collez le texte du fichier de configuration de votre démon de routage dans la fenêtre.
6. Cliquez sur Sauvegarder
   Si nécessaire, Fireware XTM ajoute automatiquement la stratégie de routage dynamique requise ou active une stratégie de routage dynamique RIP existante (le cas échéant).

Pour configurer RIP dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Routage Dynamique.
   La boîte de dialogue Configuration du Routage Dynamique apparaît.
2. Activez la case à cocher Activer le routage dynamique.
3. Sélectionnez l'onglet RIP.

2. Cochez la case Activer RIP.
3. Cliquez sur Importer pour importer un fichier de configuration de démon de routage, ou copiez et collez votre fichier de configuration dans la zone de texte.
4. Cliquez sur OK.
   S'il n'existe pas de stratégie de routage dynamique active, Policy Manager vous demande si vous souhaitez ajouter la stratégie requise.
5. Cliquez sur Oui pour ajouter la stratégie de routage dynamique requise.
   Policy Manager ajoute la stratégie de routage dynamique requise ou active une stratégie RIP existante (le cas échéant).

Lorsque vous activez RIP, la stratégie de routage dynamique qui est automatiquement créée s'appelle DR-RIP-Allow. Vous pouvez modifier cette stratégie pour ajouter une authentification et restreindre la stratégie à une écoute sur les interfaces appropriées uniquement. La stratégie DR-RIP-Allow est configurée pour autoriser les multidiffusions RIP vers les adresses de multidiffusion réservées à RIP v2.

Si vous utilisez RIP v1, vous devez configurer la stratégie RIP de sorte qu'elle autorise les diffusions RIP de l'adresse IP de diffusion du réseau vers le Firebox. Par exemple, si l'adresse IP de votre interface externe est 203.0.113.2/24, la stratégie RIP doit autoriser le trafic entre l'adresse de diffusion 203.0.113.255 et le Firebox.

Si le multi-WAN est activé sur votre Firebox, vous pouvez configurer une interface de bouclage et utiliser l'adresse IP de l'interface de bouclage au lieu de l'adresse IP des interfaces physiques dans la configuration de routage dynamique. Pour plus d'informations, consultez Configurer une Interface de Bouclage.

Une fois le Firebox et le routeur RIP configurés, vous pouvez consulter la table de routage pour s'assurer que le Firebox ait bien reçu les mises à jour de route de la part du router RIP.

Dans Firebox System Manager, sélectionnez l'onglet Rapport d'État pour afficher les routes dynamiques.

Dans Fireware Web UI, sélectionnez État du Système > Routes pour afficher les routes dynamiques.

#### Voir aussi

À propos du Protocole RIP et RIPng (Routing Information Protocol)

Exemple de fichier de configuration de routage RIP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique