Rubriques Connexes

# À propos de PoE sur le Firebox M440

Sur le périphérique Firebox M440, les interfaces 9 à 16 sont des interfaces PoE (Power over Ethernet) conformes à la norme IEEE 802.3. Ces interfaces peuvent alimenter des périphériques PoE connectés. Il n'existe aucun paramètre de configuration permettant d'activer ou de désactiver le PoE sur ces interfaces. Mais, vous pouvez utiliser Firebox System Manager ou command line interface (CLI) pour voir l'état de l’alimentation des interfaces.

Dans Firebox System Manager, l'onglet Rapport d'Étataffiche l'état des interfaces PoE. Vous pouvez également utiliser la commande CLI diagnose hardware poe pour consulter cette information.

Pour consulter l'état des interfaces PoE dans Firebox System Manager :

1. Démarrez WatchGuard System Manager et connectez-vous au Firebox.
2. Lancez Firebox System Manager.
3. Sélectionnez l'onglet Rapport d'état.
4. Cherchez la section État des ports PoE.

Pour chaque interface, le rapport affiche

Port

Le numéro d'interface, eth9–eth16.

L'état de l’alimentation

L'état de l'alimentation de chaque interface. Si l'interface alimente un périphérique connecté, l'état est sous tension.

Classe PD

Indique la classe d'un périphérique connecté alimenté par l'interface PoE.

Voici un exemple de cette section du Rapport d'État.

    État des ports PoE

    -------------------

    PD de l'alimentation du port

     Classe d'État

    eth9 off n/a

    eth10 on class 4

    eth11 off n/a

    eth12 on class 4

    eth13 off n/a

    eth14 off n/a

    eth15 off n/a

    eth16 off n/a

Pour en savoir plus sur la command line interface (CLI), voir Référence Command Line Interface Fireware disponible à l'adresse suivante :http://www.watchguard.com/help/documentation.

Pour des informations sur Firebox M440, voir Guide Matériel Firebox M440.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique