Rubriques Connexes

# Tableau des coûts d'interface OSPF

Le protocole OSPF identifie la route la plus efficace entre deux points. Pour trouver cette route, il prend en compte différents facteurs tels que la vitesse de connexion de l'interface, le nombre de sauts entre les points et d'autres mesures. Par défaut, le protocole OSPF utilise la vitesse de liaison réelle d'un périphérique pour calculer le coût total d'une route. Vous pouvez définir manuellement le coût d'interface pour maximiser l'efficacité si, par exemple, votre pare-feu basé sur un gigaoctet est connecté à un routeur 100M. Utilisez les chiffres fournis dans le tableau pour attribuer manuellement au coût d'interface une valeur différente du coût réel.

Type d'interface | Bande passante en bits/s | Bande passante en octets/s | Coût d'interface OSPF
--- | --- | --- | ---
Ethernet | 1 G | 128 M | 1
Ethernet | 100 M | 12,5 Mo | 10
Ethernet | 10 M | 1,25 Mo | 100
Modem | 2 M | 256 K | 500
Modem | 1 M | 128 K | 1000
Modem | 500 K | 62,5 Ko | 2000
Modem | 250 K | 31,25 Ko | 4000
Modem | 125 K | 15625 | 8000
Modem | 62500 | 7812 | 16000
Série | 115200 | 14400 | 10850
Série | 57600 | 7200 | 21700
Série | 38400 | 4800 | 32550
Série | 19200 | 2400 | 61120
Série | 9600 | 1200 | 65535

#### Voir aussi

À Propos du Protocole OSPF et OSPFv3 (Open Shortest Path First)

Commandes OSPF

Commandes OSPFv3

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique