Rubriques Connexes

# Utiliser un serveur RADIUS pour l'authentification sans fil

Si vous choisissez les méthodes d'authentification WPA Enterprise, WPA2 Enterprise ou WPA/WPA2 Enterprise dans votre configuration sans fil, vous pouvez utiliser un serveur RADIUS pour l'authentification sans fil.

Pour configurer votre point d'accès sans fil pour qu'il utilise l'authentification RADIUS à partir de Fireware Web UI ou Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Sans Fil.
2. Cliquez sur Configurer à côté de la configuration Point d'accès 1, Point d'accès 2 ou Invité Sans Fil.
3. Sélectionnez l'onglet Sans fil.

1. Dans la liste déroulante Chiffrement (Authentification), sélectionnez WPA Enterprise, WPA2 Enterprise ou WPA/WPA2 Enterprise.
   Les paramètres de chiffrement, de serveur d'authentification et de délai d'authentification EAP apparaissent.

1. Dans la liste déroulante Algorithme de chiffrement, sélectionnez la méthode de chiffrement. Pour plus d'informations, voir Définir le niveau de chiffrement.
2. Dans la liste déroulante Serveur d'authentification, sélectionnez RADIUS.
   Les paramètres de configuration de protocole et d'authentification sont désactivés. Vous devez configurer ces paramètres sur votre serveur RADIUS.
3. Dans la zone de texte Délai d'authentification EAP, vous pouvez modifier la valeur du délai d'attente pour l'authentification. La valeur par défaut est de 3 600 secondes.
4. Enregistrez la configuration dans le périphérique.

Si vous n'avez pas encore configuré de serveur RADIUS, cela vous est demandé lorsque vous enregistrez les paramètres. Pour plus d'informations, voir Configurer l'Authentification sur le Serveur RADIUS.

#### Voir aussi

Définir la méthode d'authentification sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique